02040608010012014001234567-101234567

V d e p l e t i o n

[V]

Fluence [10

1

3 p

/ c m

2

]y [cm]VdepletionFluence

(Fluence+Heat-up)