02 04 06 08 01 0 00

Efficiency [%]1

5ATT4 100VATT4 180VThreshold [fC]ATT4 250VATT2 60VUCSC 100VUCSC 60VUCSC 150V