10-510-410-310-29797.59898.59999.5100

Non-irrad(150V)

1.2x1014+Warmup(250V)

O c c u p a n c yEfficiency [%]0.99 fC1.15 fC0.79 fC1.35 fC1.58 fC0.60 fC0.92 fC1.23 fC1.55 fC