ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri May 16 20:40:33 2003 - KEK Page 1 Run 5330 Scan 54 Module 3 (20220170200400mDaqLTL) - Type .

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 3 20220170200400mDaqLTL Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan Nent = 673536

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 3 20220170200400mDaqLTL Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan Nent = 673536

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 3 20220170200400mDaqLTL Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan Nent = 29973

3.26E-006

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 3 20220170200400mDaqLTL Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan Nent = 29745

2.58E-006

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri May 16 20:40:33 2003 - KEK Page 2 Run 5330 Scan 54 Module 3 (20220170200400mDaqLTL) - Type .

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100120140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 3 20220170200400mDaqLTL Noise Occupancy Nent = 59718

2.92E-006

0 20 40 60 80 100 120 140 160 960 970 980 990 1000

1010

1020

1030

Module 3 20220170200400mDaqLTL Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

1020mA Typical

1030mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 160 500 550 600 650 700 750 800 Module 3 20220170200400mDaqLTL Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

510mA Typical

800mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 160 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 Module 3 20220170200400mDaqLTL Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

6

5.61W Typical

6.67W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri May 16 20:40:33 2003 - KEK Page 3 Run 5330 Scan 54 Module 3 (20220170200400mDaqLTL) - Type .

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

1442 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1322 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

1334 ENC

0 0.2 0.4 0.60.8 1 1.2 1.4 1.61.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1314 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1360 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1431 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1262 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1326 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1398 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1392 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1348 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1299 ENC