ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri May 16 18:13:20 2003 - KEK

Page 1 Run 5330 Start Scan 13 Stream 0 Module 3 (20220170200400mDaqLTL) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3363 ± Constant = 3.106 0.7266 ± Mean = 132.3 0.5137 ± Sigma = 8.22 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3525 ± Constant = 3.257 0.693 ± Mean = 130.4 0.4898 ± Sigma = 7.84 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3462 ± Constant = 3.198 0.7058 ± Mean = 129.2 0.499 ± Sigma = 7.985 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3286 ± Constant = 3.035 0.7435 ± Mean = 123.9 0.5257 ± Sigma = 8.412 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3651 ± Constant = 3.372 0.6692 ± Mean = 128.8 0.4732 ± Sigma = 7.571 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3374 ± Constant = 3.117 0.7241 ± Mean = 122.5 0.512 ± Sigma = 8.192 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.772 ± Constant = 16.37 0.1378 ± Mean = 57.54 0.09746 ± Sigma = 1.559 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.258 ± Constant = 20.86 0.1082 ± Mean = 58.55 0.07649 ± Sigma = 1.224 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.326 ± Constant = 21.48 0.1051 ± Mean = 58.31 0.07428 ± Sigma = 1.189 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.536 ± Constant = 23.43 0.09632 ± Mean = 56.19 0.0681 ± Sigma = 1.09 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.786 ± Constant = 16.5 0.1368 ± Mean = 56.89 0.0967 ± Sigma = 1.547 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.075 ± Constant = 19.17 0.1177 ± Mean = 54.21 0.08324 ± Sigma = 1.332 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7301 ± Constant = 6.579 0.7365 ± Mean = 17.07 0.5714 ± Sigma = 7.814 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7434 ± Constant = 6.645 0.8605 ± Mean = 12.84 0.6771 ± Sigma = 7.842 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7197 ± Constant = 6.47 1.02 ± Mean = 11.4 0.7792 ± Sigma = 8.193 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.6523 ± Constant = 5.864 1.32 ± Mean = 10.62 0.9582 ± Sigma = 9.045 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.8172 ± Constant = 7.337 0.6555 ± Mean = 15.31 0.5077 ± Sigma = 6.946 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.8155 ± Constant = 7.251 0.681 ± Mean = 14.19 0.534 ± Sigma = 6.966 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.316 ± Constant = 39.87 3.774 ± Mean = 1450 2.668 ± Sigma = 42.7 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.926 ± Constant = 45.5 3.307 ± Mean = 1419 2.338 ± Sigma = 37.41 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

7.018 ± Constant = 64.82 2.321 ± Mean = 1392 1.641 ± Sigma = 26.26 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.239 ± Constant = 48.4 3.109 ± Mean = 1425 2.198 ± Sigma = 35.17 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.255 ± Constant = 39.31 3.827 ± Mean = 1438 2.706 ± Sigma = 43.3 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.294 ± Constant = 39.66 3.793 ± Mean = 1488 2.682 ± Sigma = 42.92 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri May 16 18:13:20 2003 - KEK Page 2 Run 5330 Start Scan 13 Stream 0 Module 3 (20220170200400mDaqLTL) - Type .

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri May 16 18:13:20 2003 - KEK

Page 3 Run 5330 Start Scan 13 Stream 1 Module 3 (20220170200400mDaqLTL) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.392 ± Constant = 3.621 0.6232 ± Mean = 130.9 0.4406 ± Sigma = 7.051 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3517 ± Constant = 3.24 0.6965 ± Mean = 130 0.4929 ± Sigma = 7.88 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3468 ± Constant = 3.189 0.7078 ± Mean = 127.9 0.501 ± Sigma = 8.007 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3115 ± Constant = 2.866 0.7843 ± Mean = 125.4 0.5546 ± Sigma = 8.839 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.2967 ± Constant = 2.728 0.8274 ± Mean = 124.8 0.5856 ± Sigma = 9.36 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3256 ± Constant = 3.008 0.7502 ± Mean = 134 0.5304 ± Sigma = 8.488 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.925 ± Constant = 17.78 0.1269 ± Mean = 60.99 0.08975 ± Sigma = 1.436 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.012 ± Constant = 18.58 0.1214 ± Mean = 58.36 0.08586 ± Sigma = 1.374 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.21 ± Constant = 20.41 0.1105 ± Mean = 57.33 0.07816 ± Sigma = 1.251 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.221 ± Constant = 20.52 0.11 ± Mean = 57.54 0.07778 ± Sigma = 1.245 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.185 ± Constant = 20.19 0.1118 ± Mean = 57.24 0.07904 ± Sigma = 1.265 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.027 ± Constant = 18.72 0.1205 ± Mean = 60.69 0.08522 ± Sigma = 1.364 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.834 ± Constant = 7.604 1.37 ± Mean = 6.444 0.8956 ± Sigma = 7.308 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7385 ± Constant = 6.582 0.8794 ± Mean = 12.66 0.6906 ± Sigma = 7.881 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7338 ± Constant = 6.471 0.8576 ± Mean = 13.1 0.6762 ± Sigma = 7.829 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7743 ± Constant = 6.5 0.7922 ± Mean = 12.2 0.626 ± Sigma = 7.044 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.6669 ± Constant = 5.979 1.393 ± Mean = 9.594 0.9837 ± Sigma = 8.83 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.6636 ± Constant = 6.115 1.334 ± Mean = 10.4 0.9587 ± Sigma = 9.114 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

6.156 ± Constant = 56.87 2.646 ± Mean = 1297 1.871 ± Sigma = 29.93 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.497 ± Constant = 50.77 2.963 ± Mean = 1421 2.095 ± Sigma = 33.52 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

3.879 ± Constant = 35.83 4.199 ± Mean = 1466 2.969 ± Sigma = 47.5 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.007 ± Constant = 46.26 3.253 ± Mean = 1458 2.3 ± Sigma = 36.8 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.261 ± Constant = 39.36 3.823 ± Mean = 1438 2.703 ± Sigma = 43.25 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.424 ± Constant = 40.86 3.682 ± Mean = 1341 2.603 ± Sigma = 41.65 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri May 16 18:13:20 2003 - KEK Page 4 Run 5330 Start Scan 13 Stream 1 Module 3 (20220170200400mDaqLTL) - Type .

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0