ATLAS SCT Module Test: Timewalk Curve - Fri May 09 19:49:12 2003 - KEK Page 1 Run 5308 Start Scan 56 Stream 0 Module 2 (20220170200400mDaqLT) - Type .

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 0 Nent = 0

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 1 Nent = 0

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 2 Nent = 0

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 3 Nent = 0

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 4 Nent = 0

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 5 Nent = 0

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 0

Nent = 4454

39.7

12.1 27.5

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 1

Nent = 4409

38.6

11.1 27.5

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 2

Nent = 4383

39.3

11.4 27.9

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 3

Nent = 4400

37.7 10.5 27.2

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 4

Nent = 4301

37.1

10.3 26.8

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 5

Nent = 4301

38.4

12.0 26.4

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Timewalk chip 0 Nent = 128

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Timewalk chip 1 Nent = 128

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Timewalk chip 2 Nent = 128

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Timewalk chip 3 Nent = 128

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Timewalk chip 4 Nent = 128

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Timewalk chip 5 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Timewalk chip 0 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Timewalk chip 1 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Timewalk chip 2 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Timewalk chip 3 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Timewalk chip 4 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Timewalk chip 5 Nent = 128

ATLAS SCT Module Test: Timewalk - Fri May 09 19:49:12 2003 - KEK Page 2 Run 5308 Start Scan 56 Stream 0 Module 2 (20220170200400mDaqLT) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Timewalk (units)

0 2 4 6 8 10 12 14 Timewalk (units) module 2 link 0 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Timewalk (nS)

0 2 4 6 8 10 12 Timewalk (nS) module 2 link 0 Nent = 768

ATLAS SCT Module Test: Timewalk Curve - Fri May 09 19:49:12 2003 - KEK Page 3 Run 5308 Start Scan 56 Stream 1 Module 2 (20220170200400mDaqLT) - Type .

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 0 Nent = 0

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 1 Nent = 0

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 2 Nent = 0

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 3 Nent = 0

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 4 Nent = 0

Charge (fC)

0 2 4 6 8 10 12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60 Timewalk Curve chip 5 Nent = 0

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 0

Nent = 4263

39.6

12.0 27.6

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 1

Nent = 4293

39.1

11.9 27.2

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 2

Nent = 4515

41.5

13.0 28.5

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 3

Nent = 4340

37.4 10.7 26.7

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 4

Nent = 4329

38.0

11.3 26.7

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200400mDaqLT Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 5

Nent = 4202

38.5

12.0 26.5

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Timewalk chip 0 Nent = 128

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Timewalk chip 1 Nent = 128

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Timewalk chip 2 Nent = 128

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Timewalk chip 3 Nent = 128

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Timewalk chip 4 Nent = 128

Timewalk (units)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Timewalk chip 5 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Timewalk chip 0 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Timewalk chip 1 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Timewalk chip 2 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Timewalk chip 3 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Timewalk chip 4 Nent = 128

Timewalk (nS)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Timewalk chip 5 Nent = 128

ATLAS SCT Module Test: Timewalk - Fri May 09 19:49:12 2003 - KEK Page 4 Run 5308 Start Scan 56 Stream 1 Module 2 (20220170200400mDaqLT) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Timewalk (units)

0 2 4 6 8 10 12 14 Timewalk (units) module 2 link 1 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Timewalk (nS)

0 2 4 6 8 10 12 Timewalk (nS) module 2 link 1 Nent = 768