ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Thu May 01 15:38:50 2003 - KEK

Page 1 Run 5267 Start Scan 12 Stream 0 Module 1 (20220170200400mDaqST) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3413 ± Constant = 3.154 0.7155 ± Mean = 131.6 0.5059 ± Sigma = 8.095 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3625 ± Constant = 3.348 0.6741 ± Mean = 130.3 0.4766 ± Sigma = 7.626 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3547 ± Constant = 3.276 0.6888 ± Mean = 129.1 0.4871 ± Sigma = 7.793 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3307 ± Constant = 3.055 0.7387 ± Mean = 125.2 0.5222 ± Sigma = 8.357 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3676 ± Constant = 3.395 0.6646 ± Mean = 130.4 0.47 ± Sigma = 7.52 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3364 ± Constant = 3.108 0.7262 ± Mean = 124.6 0.5135 ± Sigma = 8.216 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.8 ± Constant = 16.62 0.1358 ± Mean = 56.48 0.09599 ± Sigma = 1.536 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.307 ± Constant = 21.31 0.1059 ± Mean = 57.75 0.07488 ± Sigma = 1.198 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.492 ± Constant = 23.02 0.09804 ± Mean = 57.86 0.06932 ± Sigma = 1.109 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.608 ± Constant = 24.1 0.09366 ± Mean = 56.58 0.06622 ± Sigma = 1.06 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.79 ± Constant = 16.53 0.1365 ± Mean = 57.26 0.09651 ± Sigma = 1.544 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.272 ± Constant = 20.99 0.1075 ± Mean = 54.93 0.07602 ± Sigma = 1.216 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7087 ± Constant = 6.417 0.7504 ± Mean = 18.08 0.5793 ± Sigma = 8.057 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7337 ± Constant = 6.59 0.832 ± Mean = 13.87 0.6576 ± Sigma = 7.95 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7446 ± Constant = 6.62 0.8887 ± Mean = 12.25 0.6957 ± Sigma = 7.806 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.6522 ± Constant = 5.741 1.204 ± Mean = 11.46 0.9018 ± Sigma = 8.858 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.8172 ± Constant = 7.348 0.6442 ± Mean = 15.95 0.4946 ± Sigma = 6.913 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7753 ± Constant = 6.893 0.7275 ± Mean = 14.54 0.5724 ± Sigma = 7.352 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

3.118 ± Constant = 28.81 5.223 ± Mean = 1411 3.693 ± Sigma = 59.09 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.359 ± Constant = 49.5 3.039 ± Mean = 1389 2.149 ± Sigma = 34.39 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

6.137 ± Constant = 56.69 2.654 ± Mean = 1366 1.877 ± Sigma = 30.03 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.911 ± Constant = 45.37 3.316 ± Mean = 1422 2.345 ± Sigma = 37.52 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

3.782 ± Constant = 34.94 4.306 ± Mean = 1426 3.045 ± Sigma = 48.72 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

3.7 ± Constant = 34.18 4.402 ± Mean = 1487 3.112 ± Sigma = 49.8 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Thu May 01 15:38:50 2003 - KEK Page 2 Run 5267 Start Scan 12 Stream 0 Module 1 (20220170200400mDaqST) - Type .

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Thu May 01 15:38:50 2003 - KEK

Page 3 Run 5267 Start Scan 12 Stream 1 Module 1 (20220170200400mDaqST) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3992 ± Constant = 3.679 0.6134 ± Mean = 132.7 0.4339 ± Sigma = 6.94 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3576 ± Constant = 3.304 0.6831 ± Mean = 131.7 0.483 ± Sigma = 7.729 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3511 ± Constant = 3.233 0.698 ± Mean = 129.7 0.494 ± Sigma = 7.897 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3177 ± Constant = 2.923 0.7691 ± Mean = 126.1 0.5438 ± Sigma = 8.667 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.302 ± Constant = 2.784 0.8106 ± Mean = 125.4 0.5736 ± Sigma = 9.171 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3325 ± Constant = 3.073 0.7344 ± Mean = 135.9 0.5192 ± Sigma = 8.309 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.974 ± Constant = 18.23 0.1238 ± Mean = 61.41 0.08753 ± Sigma = 1.4 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.091 ± Constant = 19.32 0.1168 ± Mean = 58.8 0.0826 ± Sigma = 1.322 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.263 ± Constant = 20.91 0.1079 ± Mean = 57.87 0.07632 ± Sigma = 1.221 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.206 ± Constant = 20.37 0.1108 ± Mean = 57.29 0.07832 ± Sigma = 1.253 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.302 ± Constant = 21.27 0.1061 ± Mean = 57 0.07503 ± Sigma = 1.201 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.202 ± Constant = 20.34 0.111 ± Mean = 61.2 0.07846 ± Sigma = 1.255 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.8123 ± Constant = 7.238 1.169 ± Mean = 7.663 0.8189 ± Sigma = 7.209 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7252 ± Constant = 6.486 0.8902 ± Mean = 13.03 0.6997 ± Sigma = 8.051 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.7236 ± Constant = 6.406 0.8657 ± Mean = 13.41 0.6829 ± Sigma = 7.965 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.738 ± Constant = 6.292 0.8581 ± Mean = 12.49 0.6761 ± Sigma = 7.529 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.6504 ± Constant = 5.77 1.32 ± Mean = 10.55 0.9588 ± Sigma = 8.949 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.6792 ± Constant = 6.138 1.127 ± Mean = 11.6 0.8507 ± Sigma = 8.73 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.771 ± Constant = 53.31 2.822 ± Mean = 1274 1.995 ± Sigma = 31.93 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.933 ± Constant = 45.57 3.301 ± Mean = 1393 2.334 ± Sigma = 37.35 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.422 ± Constant = 50.09 3.004 ± Mean = 1430 2.124 ± Sigma = 33.99 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.684 ± Constant = 52.51 2.865 ± Mean = 1430 2.026 ± Sigma = 32.42 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.35 ± Constant = 40.18 3.744 ± Mean = 1410 2.647 ± Sigma = 42.36 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.356 ± Constant = 40.24 3.739 ± Mean = 1310 2.644 ± Sigma = 42.3 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Thu May 01 15:38:50 2003 - KEK Page 4 Run 5267 Start Scan 12 Stream 1 Module 1 (20220170200400mDaqST) - Type .

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

Chip 5 Input Noise