ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Mon Sep 06 17:31:05 2004 - UNKNOWN

Page 1 Run 7915 Start Scan 13 Stream 0 Module 5 (20220170200832hDaqLTL) - Type . T0 6.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 765

Vt50 (mV)

60 80 100 120 140

n(Channels)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.1584 ± Constant = 1.422 1.606 ± Mean = 108.5 1.239 ± Sigma = 17.77 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3495 ± Constant = 3.202 0.7021 ± Mean = 125.8 0.497 ± Sigma = 7.913 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3363 ± Constant = 3.094 0.7265 ± Mean = 125.9 0.5137 ± Sigma = 8.187 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3899 ± Constant = 3.592 0.6258 ± Mean = 128.3 0.4424 ± Sigma = 7.052 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3737 ± Constant = 3.439 0.6536 ± Mean = 123.8 0.4621 ± Sigma = 7.366 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3483 ± Constant = 3.204 0.7015 ± Mean = 126.2 0.496 ± Sigma = 7.906 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

0.2805 ± Constant = 2.591 0.8709 ± Mean = 45.05 0.6159 ± Sigma = 9.853 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.814 ± Constant = 25.91 0.08669 ± Mean = 56.51 0.06138 ± Sigma = 0.9778 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.581 ± Constant = 23.75 0.09465 ± Mean = 55.26 0.06693 ± Sigma = 1.067 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.432 ± Constant = 22.38 0.1005 ± Mean = 57.04 0.07103 ± Sigma = 1.132 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.717 ± Constant = 25.1 0.08992 ± Mean = 55.27 0.06358 ± Sigma = 1.017 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.247 ± Constant = 20.67 0.1087 ± Mean = 59.37 0.07689 ± Sigma = 1.225 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.985 ± Constant = 9.098 0.7937 ± Mean = 18.47 0.5612 ± Sigma = 8.98 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.104 ± Constant = 10.19 0.7084 ± Mean = 12.15 0.5009 ± Sigma = 8.015 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.056 ± Constant = 9.757 0.7401 ± Mean = 15.65 0.5233 ± Sigma = 8.373 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.219 ± Constant = 11.26 0.6414 ± Mean = 13.77 0.4535 ± Sigma = 7.257 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.191 ± Constant = 10.96 0.6565 ± Mean = 13.17 0.4642 ± Sigma = 7.398 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.152 ± Constant = 10.6 0.6786 ± Mean = 6.506 0.4798 ± Sigma = 7.647 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

3.262 ± Constant = 30.13 4.993 ± Mean = 664.8 3.53 ± Sigma = 56.49 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

8.231 ± Constant = 75.36 1.986 ± Mean = 604.3 1.423 ± Sigma = 22.41 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

7.644 ± Constant = 70.5 2.127 ± Mean = 618.8 1.494 ± Sigma = 23.95 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

8.573 ± Constant = 78.24 1.911 ± Mean = 595.7 1.38 ± Sigma = 21.59 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

7.475 ± Constant = 69.05 2.179 ± Mean = 608.3 1.541 ± Sigma = 24.65 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

6.835 ± Constant = 63.15 2.382 ± Mean = 579.9 1.684 ± Sigma = 26.95 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Mon Sep 06 17:31:05 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 7915 Start Scan 13 Stream 0 Module 5 (20220170200832hDaqLTL) - Type . T0 6.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Mon Sep 06 17:31:05 2004 - UNKNOWN

Page 3 Run 7915 Start Scan 13 Stream 1 Module 5 (20220170200832hDaqLTL) - Type . T0 6.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 765

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3138 ± Constant = 2.899 0.7785 ± Mean = 128.3 0.5504 ± Sigma = 8.807 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3743 ± Constant = 3.444 0.6528 ± Mean = 125.5 0.4616 ± Sigma = 7.357 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.289 ± Constant = 2.67 0.8452 ± Mean = 128 0.5977 ± Sigma = 9.563 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3683 ± Constant = 3.388 0.6634 ± Mean = 127.2 0.4691 ± Sigma = 7.476 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3557 ± Constant = 3.273 0.6868 ± Mean = 128.5 0.4856 ± Sigma = 7.74 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3662 ± Constant = 3.382 0.6672 ± Mean = 125.3 0.4718 ± Sigma = 7.549 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.719 ± Constant = 15.88 0.1422 ± Mean = 58.61 0.1005 ± Sigma = 1.608 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.257 ± Constant = 20.77 0.1083 ± Mean = 56.79 0.07655 ± Sigma = 1.22 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.824 ± Constant = 16.79 0.1339 ± Mean = 56.75 0.09469 ± Sigma = 1.509 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.93 ± Constant = 17.76 0.1266 ± Mean = 56.44 0.08952 ± Sigma = 1.427 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.121 ± Constant = 19.52 0.1152 ± Mean = 59.76 0.08145 ± Sigma = 1.298 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.51 ± Constant = 23.18 0.09734 ± Mean = 56.38 0.06883 ± Sigma = 1.101 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.173 ± Constant = 10.84 0.6663 ± Mean = 10.5 0.4711 ± Sigma = 7.539 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.238 ± Constant = 11.44 0.6313 ± Mean = 12.02 0.4464 ± Sigma = 7.143 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.039 ± Constant = 9.6 0.7523 ± Mean = 15.04 0.5319 ± Sigma = 8.511 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.341 ± Constant = 12.39 0.5831 ± Mean = 14.7 0.4123 ± Sigma = 6.597 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.282 ± Constant = 11.84 0.61 ± Mean = 8.627 0.4313 ± Sigma = 6.902 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.296 ± Constant = 11.97 0.6031 ± Mean = 13.35 0.4264 ± Sigma = 6.823 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

7.007 ± Constant = 64.44 2.325 ± Mean = 569.9 1.646 ± Sigma = 26.21 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

7.345 ± Constant = 67.51 2.219 ± Mean = 598.8 1.574 ± Sigma = 25.02 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

6.827 ± Constant = 63.05 2.386 ± Mean = 599.5 1.688 ± Sigma = 27 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

8.126 ± Constant = 74.36 2.012 ± Mean = 568.9 1.443 ± Sigma = 22.71 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

8.099 ± Constant = 74.11 2.019 ± Mean = 567.8 1.449 ± Sigma = 22.79 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

7.748 ± Constant = 71.44 2.105 ± Mean = 604.7 1.496 ± Sigma = 23.83 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Mon Sep 06 17:31:05 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 7915 Start Scan 13 Stream 1 Module 5 (20220170200832hDaqLTL) - Type . T0 6.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0