ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Sep 28 19:53:56 2004 - UNKNOWN Page 1 Run 9094 Scan 54 Module 1 (20220170200832mDaqLTL) - Type . T0 -1.0C

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60 Module 1 20220170200832mDaqLTL Stream 0 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan Nent = 817920

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60 Module 1 20220170200832mDaqLTL Stream 1 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan Nent = 817920

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 1 20220170200832mDaqLTL Stream 0 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan Nent = 25869

9.06E-006

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 1 20220170200832mDaqLTL Stream 1 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan Nent = 25490

8.14E-006

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Sep 28 19:53:56 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 9094 Scan 54 Module 1 (20220170200832mDaqLTL) - Type . T0 -1.0C

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 1 20220170200832mDaqLTL Noise Occupancy Nent = 51359

8.60E-006

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

Module 1 20220170200832mDaqLTL Icc

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Icc(mA)

1090mA Typical

1120mA Max

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 500 550 600 650 700 750 800 Module 1 20220170200832mDaqLTL Idd

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Idd(mA)

530mA Typical

810mA Max

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 Module 1 20220170200832mDaqLTL Power

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Power(W)

6

7

5.94W Typical

6.92W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Sep 28 19:53:56 2004 - UNKNOWN Page 3 Run 9094 Scan 54 Module 1 (20220170200832mDaqLTL) - Type . T0 -1.0C

0 0.5 1 1.5 2 2.5

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

1466 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1462 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

1492 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1471 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1520 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1437 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1406 ENC

0 1 2 3 4 5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1384 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1478 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1489 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1388 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1506 ENC