ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Sep 28 18:03:17 2004 - UNKNOWN

Page 1 Run 9094 Start Scan 13 Stream 0 Module 1 (20220170200832mDaqLTL) - Type . T0 -2.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 765

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3239 ± Constant = 2.993 0.7539 ± Mean = 136.2 0.5326 ± Sigma = 8.53 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3459 ± Constant = 3.183 0.7063 ± Mean = 128 0.4994 ± Sigma = 7.96 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3238 ± Constant = 2.98 0.7544 ± Mean = 127.3 0.5335 ± Sigma = 8.502 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3784 ± Constant = 3.482 0.6456 ± Mean = 131.5 0.4565 ± Sigma = 7.276 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3736 ± Constant = 3.438 0.6539 ± Mean = 126.5 0.4623 ± Sigma = 7.369 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3335 ± Constant = 3.068 0.7326 ± Mean = 128 0.518 ± Sigma = 8.256 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.526 ± Constant = 23.34 0.0967 ± Mean = 59.3 0.06838 ± Sigma = 1.094 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.425 ± Constant = 22.31 0.1008 ± Mean = 56.46 0.07125 ± Sigma = 1.136 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.312 ± Constant = 21.28 0.1057 ± Mean = 55.32 0.07471 ± Sigma = 1.191 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.12 ± Constant = 19.5 0.1153 ± Mean = 58.03 0.08151 ± Sigma = 1.299 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.429 ± Constant = 22.44 0.1006 ± Mean = 55.95 0.07111 ± Sigma = 1.138 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.11 ± Constant = 19.42 0.1158 ± Mean = 59.2 0.08187 ± Sigma = 1.305 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.059 ± Constant = 9.785 0.738 ± Mean = 17.11 0.5218 ± Sigma = 8.35 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.1 ± Constant = 10.16 0.7105 ± Mean = 14.32 0.5024 ± Sigma = 8.038 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.048 ± Constant = 9.678 0.7462 ± Mean = 16.84 0.5276 ± Sigma = 8.442 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.253 ± Constant = 11.57 0.6239 ± Mean = 14.9 0.4411 ± Sigma = 7.059 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.229 ± Constant = 11.31 0.6362 ± Mean = 14.54 0.4498 ± Sigma = 7.169 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.197 ± Constant = 11.01 0.6531 ± Mean = 8.645 0.4618 ± Sigma = 7.36 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.736 ± Constant = 52.99 2.839 ± Mean = 1395 2.008 ± Sigma = 32.12 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

6.245 ± Constant = 57.46 2.608 ± Mean = 1428 1.844 ± Sigma = 29.39 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.232 ± Constant = 48.14 3.113 ± Mean = 1490 2.201 ± Sigma = 35.08 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.55 ± Constant = 51.07 2.934 ± Mean = 1416 2.075 ± Sigma = 33.07 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.814 ± Constant = 53.71 2.801 ± Mean = 1448 1.981 ± Sigma = 31.69 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.911 ± Constant = 45.37 3.316 ± Mean = 1312 2.345 ± Sigma = 37.52 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Sep 28 18:03:17 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 9094 Start Scan 13 Stream 0 Module 1 (20220170200832mDaqLTL) - Type . T0 -2.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Sep 28 18:03:17 2004 - UNKNOWN

Page 3 Run 9094 Start Scan 13 Stream 1 Module 1 (20220170200832mDaqLTL) - Type . T0 -2.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 767

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 767

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 767

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 767

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3104 ± Constant = 2.867 0.7871 ± Mean = 131.5 0.5565 ± Sigma = 8.905 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3708 ± Constant = 3.411 0.6589 ± Mean = 127.7 0.4659 ± Sigma = 7.426 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.2836 ± Constant = 2.62 0.8614 ± Mean = 128.9 0.6091 ± Sigma = 9.746 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3519 ± Constant = 3.238 0.6943 ± Mean = 130.1 0.4909 ± Sigma = 7.824 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3286 ± Constant = 3.024 0.7434 ± Mean = 132 0.5256 ± Sigma = 8.378 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3589 ± Constant = 3.317 0.6804 ± Mean = 127.4 0.4808 ± Sigma = 7.698 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.632 ± Constant = 15.08 0.1497 ± Mean = 59.34 0.1058 ± Sigma = 1.693 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.031 ± Constant = 18.77 0.1203 ± Mean = 56.91 0.08504 ± Sigma = 1.361 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.698 ± Constant = 15.63 0.1439 ± Mean = 56.47 0.1017 ± Sigma = 1.621 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.919 ± Constant = 17.66 0.1273 ± Mean = 57.53 0.09001 ± Sigma = 1.435 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.964 ± Constant = 18.08 0.1244 ± Mean = 61.14 0.08793 ± Sigma = 1.402 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.385 ± Constant = 22.03 0.1024 ± Mean = 56.7 0.07243 ± Sigma = 1.159 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.197 ± Constant = 11.06 0.6531 ± Mean = 12.25 0.4618 ± Sigma = 7.389 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.241 ± Constant = 11.41 0.6302 ± Mean = 14.1 0.4456 ± Sigma = 7.102 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.03 ± Constant = 9.516 0.7589 ± Mean = 16.57 0.5366 ± Sigma = 8.586 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.292 ± Constant = 11.93 0.6051 ± Mean = 15.22 0.4278 ± Sigma = 6.846 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.209 ± Constant = 11.12 0.6467 ± Mean = 9.26 0.4572 ± Sigma = 7.287 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.269 ± Constant = 11.73 0.6159 ± Mean = 14.76 0.4355 ± Sigma = 6.968 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.269 ± Constant = 39.28 3.815 ± Mean = 1343 2.698 ± Sigma = 42.99 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.16 ± Constant = 38.43 3.915 ± Mean = 1396 2.768 ± Sigma = 44.29 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

3.657 ± Constant = 33.78 4.453 ± Mean = 1491 3.149 ± Sigma = 50.38 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.654 ± Constant = 42.83 3.499 ± Mean = 1467 2.474 ± Sigma = 39.43 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.815 ± Constant = 53.51 2.801 ± Mean = 1351 1.98 ± Sigma = 31.56 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.752 ± Constant = 43.9 3.427 ± Mean = 1414 2.423 ± Sigma = 38.78 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Sep 28 18:03:17 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 9094 Start Scan 13 Stream 1 Module 1 (20220170200832mDaqLTL) - Type . T0 -2.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0