ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Wed Nov 24 21:15:20 2004 - UNKNOWN Page 1 Run 6868 Scan 54 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 31.0C

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60 Module 0 20220170200832mDaqLT Stream 0 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60 Module 0 20220170200832mDaqLT Stream 1 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220170200832mDaqLT Stream 0 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan

2.99E-005

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220170200832mDaqLT Stream 1 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan

2.83E-005

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Wed Nov 24 21:15:20 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 6868 Scan 54 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 31.0C

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220170200832mDaqLT Noise Occupancy

2.91E-005

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 970 980 990 1000

1010

1020

Module 0 20220170200832mDaqLT Icc

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Icc(mA)

1010mA Typical

1020mA Max

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 500 550 600 650 700 750 800 Module 0 20220170200832mDaqLT Idd

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Idd(mA)

520mA Typical

800mA Max

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 Module 0 20220170200832mDaqLT Power

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Power(W)

6

5.62W Typical

6.63W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Wed Nov 24 21:15:20 2004 - UNKNOWN Page 3 Run 6868 Scan 54 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 31.0C

0 0.20.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

1553 ENC

0 1 2 3 4 5 6 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1549 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

1556 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1498 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1512 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1456 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1491 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1474 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1554 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1552 ENC

0 1 2 3 4 5 6 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1435 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1493 ENC