ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Wed Nov 24 19:54:27 2004 - UNKNOWN Page 1 Run 6868 Start Scan 16 Stream 0 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Wed Nov 24 19:54:27 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 6868 Start Scan 16 Stream 0 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 0 Nent = 11446

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 1 Nent = 11429

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 2 Nent = 11214

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 3 Nent = 11336

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 4 Nent = 10817

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 5 Nent = 11110

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 0_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 1_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 2_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 3_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 4_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 5_{Nent = 0}

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 5 Nent = 0

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Wed Nov 24 19:54:27 2004 - UNKNOWN Page 3 Run 6868 Start Scan 16 Stream 1 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Wed Nov 24 19:54:27 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 6868 Start Scan 16 Stream 1 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 0 Nent = 11271

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 1 Nent = 11586

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 2 Nent = 11181

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 3 Nent = 10803

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 4 Nent = 11409

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 5 Nent = 11648

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 0_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 1_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 2_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 3_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 4_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 5_{Nent = 0}

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 5 Nent = 0

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 0 - Wed Nov 24 19:54:27 2004 - UNKNOWN

Page 5 Run 6868 Start Scan 16 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 0 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 0 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 0 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 0 Nent = 762

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 0_{Nent = 127}

2.931 ± Constant = 21.68 0.2201 ± Mean = 4.454 0.2359 ± Sigma = 2.185 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 1_{Nent = 127}

2.995 ± Constant = 24.71 0.1828 ± Mean = 6.967 0.1595 ± Sigma = 1.937 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 2_{Nent = 127}

2.281 ± Constant = 18.78 0.2424 ± Mean = 7.148 0.2063 ± Sigma = 2.471 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 3_{Nent = 127}

2.776 ± Constant = 22.42 0.2506 ± Mean = 6.288 0.2322 ± Sigma = 2.188 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 4_{Nent = 127}

2.666 ± Constant = 22.59 0.1958 ± Mean = 7.85 0.1627 ± Sigma = 2.137 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 5_{Nent = 127}

2.612 ± Constant = 22.47 0.2045 ± Mean = 7.648 0.1446 ± Sigma = 2.026 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 0_{Nent = 127}

3.349 ± Constant = 23.08 0.2005 ± Mean = 6.761 0.2237 ± Sigma = 1.969 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 1_{Nent = 127}

3.193 ± Constant = 27.45 0.1724 ± Mean = 7.118 0.1272 ± Sigma = 1.742 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Trim Distribution chip 2_{Nent = 127}

1.947 ± Constant = 16.69 0.2901 ± Mean = 6.986 0.2372 ± Sigma = 2.919 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Trim Distribution chip 3_{Nent = 127}

2.48 ± Constant = 22.17 0.2104 ± Mean = 7.713 0.1597 ± Sigma = 2.256 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 4_{Nent = 127}

2.65 ± Constant = 22.41 0.2031 ± Mean = 7.455 0.1691 ± Sigma = 2.163 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 5_{Nent = 127}

3.275 ± Constant = 24.82 0.1793 ± Mean = 6.981 0.1842 ± Sigma = 1.892 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 127}

5.31 ± Constant = 50.21 0.1125 ± Mean = 92.53 0.06976 ± Sigma = 1.231 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 127}

5.227 ± Constant = 47.84 0.1441 ± Mean = 92.53 0.1011 ± Sigma = 1.334 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 127}

5.344 ± Constant = 48.72 0.1404 ± Mean = 92.45 0.1042 ± Sigma = 1.33 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 127}

6.603 ± Constant = 56.31 0.1159 ± Mean = 92.39 0.09917 ± Sigma = 1.125 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 127}

5.379 ± Constant = 48.81 0.1154 ± Mean = 92.45 0.08097 ± Sigma = 1.255 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 127}

5.636 ± Constant = 51.1 0.118 ± Mean = 92.27 0.09016 ± Sigma = 1.25 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 127}

5.479 ± Constant = 44.24 0.2222 ± Mean = 92.94 0.2733 ± Sigma = 1.655 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 127}

5.476 ± Constant = 52.39 0.1073 ± Mean = 92.42 0.06369 ± Sigma = 1.18 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 127}

5.703 ± Constant = 52.24 0.1301 ± Mean = 92.3 0.09459 ± Sigma = 1.241 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 127}

5.826 ± Constant = 55.04 0.1026 ± Mean = 92.46 0.06625 ± Sigma = 1.146 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 127}

5.208 ± Constant = 47.68 0.1686 ± Mean = 92.65 0.1036 ± Sigma = 1.315 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 127}

4.927 ± Constant = 47 0.1184 ± Mean = 92.37 0.06842 ± Sigma = 1.283 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 1 - Wed Nov 24 19:54:27 2004 - UNKNOWN

Page 6 Run 6868 Start Scan 16 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 1 Nent = 763

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 1 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 1 Nent = 763

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 1 Nent = 762

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

4.73 ± Constant = 41.39 0.117 ± Mean = 7.997 0.08735 ± Sigma = 1.2 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 1_{Nent = 127}

5.696 ± Constant = 47.95 0.09628 ± Mean = 9.086 0.08199 ± Sigma = 1.023 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 2_{Nent = 127}

4.485 ± Constant = 39.51 0.1152 ± Mean = 9.448 0.09043 ± Sigma = 1.27 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 3_{Nent = 127}

5.596 ± Constant = 46.63 0.1015 ± Mean = 8.96 0.08915 ± Sigma = 1.068 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 4_{Nent = 127}

5.418 ± Constant = 43.5 0.1036 ± Mean = 9.854 0.1001 ± Sigma = 1.139 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 5_{Nent = 127}

4.68 ± Constant = 42.04 0.1085 ± Mean = 9.732 0.07975 ± Sigma = 1.169 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 0_{Nent = 127}

4.918 ± Constant = 38.27 0.125 ± Mean = 9.205 0.1347 ± Sigma = 1.317 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 1_{Nent = 127}

4.712 ± Constant = 42.58 0.1068 ± Mean = 9.221 0.07941 ± Sigma = 1.18 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 2_{Nent = 127}

3.947 ± Constant = 33.85 0.1457 ± Mean = 9.45 0.1282 ± Sigma = 1.508 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 3_{Nent = 127}

4.225 ± Constant = 38.6 0.1177 ± Mean = 9.984 0.08321 ± Sigma = 1.291 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 4_{Nent = 127}

4.329 ± Constant = 38.22 0.1174 ± Mean = 9.461 0.09093 ± Sigma = 1.295 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 5_{Nent = 127}

5.567 ± Constant = 44.63 0.1116 ± Mean = 9.147 0.1171 ± Sigma = 1.14 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

3.176 ± Constant = 22.88 1.29 ± Mean = 130.7 3.311 ± Sigma = 5.11 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 127}

3.469 ± Constant = 27.14 0.378 ± Mean = 129.7 0.5755 ± Sigma = 2.849 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 127}

3.323 ± Constant = 27.27 0.3897 ± Mean = 130.4 0.512 ± Sigma = 2.8 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 127}

3.407 ± Constant = 25.46 0.4437 ± Mean = 129.9 0.7327 ± Sigma = 3.052 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 127}

3.852 ± Constant = 33.28 0.2057 ± Mean = 129.7 0.1904 ± Sigma = 1.948 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 127}

3.278 ± Constant = 27.18 0.327 ± Mean = 129.8 0.3922 ± Sigma = 2.591 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 127}

3.023 ± Constant = 23.8 0.7238 ± Mean = 129.8 1.385 ± Sigma = 3.969 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 127}

32.64 ± Constant = 35.31 19.53 ± Mean = 108.3 13.63 ± Sigma = 21.34 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 127}

3.489 ± Constant = 28.89 0.2858 ± Mean = 130 0.3335 ± Sigma = 2.406 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 127}

3.205 ± Constant = 26.16 0.3617 ± Mean = 129.7 0.4519 ± Sigma = 2.707 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 127}

3.324 ± Constant = 27.67 0.3681 ± Mean = 130.5 0.4647 ± Sigma = 2.701 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 127}

3.555 ± Constant = 21.5 19.24 ± Mean = 133.3 17.31 ± Sigma = 21.38 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 2 - Wed Nov 24 19:54:27 2004 - UNKNOWN

Page 7 Run 6868 Start Scan 16 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 2 Nent = 763

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 2 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 2 Nent = 763

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 2 Nent = 762

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

6.719 ± Constant = 55.27 0.091 ± Mean = 7.36 0.09252 ± Sigma = 0.9382 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 1_{Nent = 127}

7.699 ± Constant = 60.56 0.074 ± Mean = 8.163 0.07377 ± Sigma = 0.817 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 2_{Nent = 127}

6.469 ± Constant = 57.71 0.08067 ± Mean = 8.398 0.05922 ± Sigma = 0.8689 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 3_{Nent = 127}

7.363 ± Constant = 67.3 0.06966 ± Mean = 7.999 0.04653 ± Sigma = 0.7386 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 4_{Nent = 127}

6.665 ± Constant = 58.43 0.07709 ± Mean = 8.707 0.06204 ± Sigma = 0.8639 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 5_{Nent = 127}

6.983 ± Constant = 59.29 0.07576 ± Mean = 8.599 0.06517 ± Sigma = 0.8454 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 0_{Nent = 127}

6.842 ± Constant = 53.71 0.1007 ± Mean = 8.155 0.08108 ± Sigma = 0.9001 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 1_{Nent = 127}

6.749 ± Constant = 61.5 0.07391 ± Mean = 8.16 0.05428 ± Sigma = 0.8251 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 2_{Nent = 127}

5.219 ± Constant = 45.37 0.1138 ± Mean = 8.319 0.1023 ± Sigma = 1.15 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 3_{Nent = 127}

5.918 ± Constant = 54.11 0.0837 ± Mean = 8.625 0.06026 ± Sigma = 0.9348 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 4_{Nent = 127}

5.739 ± Constant = 53.32 0.08452 ± Mean = 8.326 0.05734 ± Sigma = 0.9409 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 5_{Nent = 127}

7.779 ± Constant = 62.21 0.07881 ± Mean = 8.083 0.08271 ± Sigma = 0.8236 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

2.108 ± Constant = 18.8 0.6371 ± Mean = 150.9 0.5262 ± Sigma = 3.712 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 127}

2.236 ± Constant = 19.4 0.3169 ± Mean = 149.9 0.216 ± Sigma = 2.854 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 127}

2.672 ± Constant = 18.38 5.446 ± Mean = 153.5 5.304 ± Sigma = 7.498 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 127}

3.342 ± Constant = 15.66 25.85 ± Mean = 143.9 23.63 ± Sigma = 28.4 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 127}

2.508 ± Constant = 19.89 0.5432 ± Mean = 150.1 0.8249 ± Sigma = 3.96 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 127}

1.906 ± Constant = 17.06 0.8475 ± Mean = 148.9 0.662 ± Sigma = 4.058 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 127}

1.94 ± Constant = 17.78 1.259 ± Mean = 148.1 0.9998 ± Sigma = 4.617 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 127}

2.039 ± Constant = 17.67 0.3348 ± Mean = 149.6 0.2259 ± Sigma = 3.011 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 127}

2.141 ± Constant = 17.69 0.8019 ± Mean = 150.8 0.5378 ± Sigma = 3.371 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 127}

2.678 ± Constant = 18.59 4.741 ± Mean = 146.4 4.573 ± Sigma = 7.338 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 127}

2.045 ± Constant = 17.63 0.3126 ± Mean = 150 0.1903 ± Sigma = 2.836 ± ± ±

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 127}

2.071 ± Constant = 17.75 0.7323 ± Mean = 149.1 0.4895 ± Sigma = 3.399 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 3 - Wed Nov 24 19:54:27 2004 - UNKNOWN

Page 8 Run 6868 Start Scan 16 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 3 Nent = 763

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 3 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 3 Nent = 763

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 3 Nent = 762

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

9.212 ± Constant = 73.71 0.06299 ± Mean = 7.08 0.06228 ± Sigma = 0.6796 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 1_{Nent = 127}

8.92 ± Constant = 78.95 0.05667 ± Mean = 7.652 0.04413 ± Sigma = 0.6375 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 2_{Nent = 127}

7.374 ± Constant = 69.05 0.06674 ± Mean = 7.833 0.04304 ± Sigma = 0.7278 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 3_{Nent = 127}

9.465 ± Constant = 82.29 0.05452 ± Mean = 7.628 0.04386 ± Sigma = 0.6105 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Distribution chip 4_{Nent = 127}

9.584 ± Constant = 83.33 0.0541 ± Mean = 8.091 0.04417 ± Sigma = 0.598 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 5_{Nent = 127}

8.348 ± Constant = 70.33 0.06543 ± Mean = 8.066 0.05579 ± Sigma = 0.7108 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 0_{Nent = 127}

7.335 ± Constant = 65.26 0.07021 ± Mean = 7.779 0.05366 ± Sigma = 0.7731 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 1_{Nent = 127}

8.773 ± Constant = 79.61 0.05699 ± Mean = 7.733 0.04218 ± Sigma = 0.6372 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 2_{Nent = 127}

7.4 ± Constant = 62.77 0.07718 ± Mean = 7.835 0.07108 ± Sigma = 0.8177 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 3_{Nent = 127}

7.353 ± Constant = 67.97 0.06638 ± Mean = 8.15 0.04642 ± Sigma = 0.7455 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 4_{Nent = 127}

8.144 ± Constant = 72.55 0.06264 ± Mean = 7.815 0.04731 ± Sigma = 0.6916 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 5_{Nent = 127}

8.879 ± Constant = 81.85 0.06028 ± Mean = 7.691 0.03761 ± Sigma = 0.6116 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

1.549 ± Constant = 12.99 0.8536 ± Mean = 169.3 1.074 ± Sigma = 5.877 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 127}

1.738 ± Constant = 12.77 1.209 ± Mean = 170.1 1.441 ± Sigma = 5.552 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 127}

1.445 ± Constant = 11.69 0.8564 ± Mean = 169.6 1.069 ± Sigma = 5.892 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 127}

1.692 ± Constant = 14.47 0.406 ± Mean = 170.2 0.2791 ± Sigma = 3.627 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 127}

1.467 ± Constant = 11.55 0.5355 ± Mean = 170 0.4082 ± Sigma = 4.117 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 127}

1.55 ± Constant = 13.66 1.205 ± Mean = 168 1.072 ± Sigma = 5.597 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 127}

1.631 ± Constant = 14.96 1.136 ± Mean = 172.1 0.8028 ± Sigma = 4.769 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 127}

1.613 ± Constant = 12.59 7.456 ± Mean = 166.3 8.767 ± Sigma = 11.07 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 127}

1.669 ± Constant = 14.17 0.5426 ± Mean = 170.7 0.5124 ± Sigma = 4.467 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 127}

1.551 ± Constant = 12.65 8.877 ± Mean = 172.2 25.34 ± Sigma = 15.07 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 127}

2.028 ± Constant = 14.35 0.6504 ± Mean = 170.2 0.966 ± Sigma = 4.701 ± ± ±

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 127}

1.383 ± Constant = 11.07 0.9094 ± Mean = 168.8 0.7391 ± Sigma = 4.993 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange -1 - Wed Nov 24 19:54:27 2004 - UNKNOWN

Page 9 Run 6868 Start Scan 16 Module 0 (20220170200832mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 763

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 763

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 762

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

4.73 ± Constant = 41.39 0.117 ± Mean = 7.997 0.08735 ± Sigma = 1.2 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 1_{Nent = 127}

5.696 ± Constant = 47.95 0.09628 ± Mean = 9.086 0.08199 ± Sigma = 1.023 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 2_{Nent = 127}

4.485 ± Constant = 39.51 0.1152 ± Mean = 9.448 0.09043 ± Sigma = 1.27 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 3_{Nent = 127}

5.596 ± Constant = 46.63 0.1015 ± Mean = 8.96 0.08915 ± Sigma = 1.068 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 4_{Nent = 127}

5.418 ± Constant = 43.5 0.1036 ± Mean = 9.854 0.1001 ± Sigma = 1.139 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 5_{Nent = 127}

4.68 ± Constant = 42.04 0.1085 ± Mean = 9.732 0.07975 ± Sigma = 1.169 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 0_{Nent = 127}

4.918 ± Constant = 38.27 0.125 ± Mean = 9.205 0.1347 ± Sigma = 1.317 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 1_{Nent = 127}

4.712 ± Constant = 42.58 0.1068 ± Mean = 9.221 0.07941 ± Sigma = 1.18 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 2_{Nent = 127}

3.947 ± Constant = 33.85 0.1457 ± Mean = 9.45 0.1282 ± Sigma = 1.508 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 3_{Nent = 127}

4.225 ± Constant = 38.6 0.1177 ± Mean = 9.984 0.08321 ± Sigma = 1.291 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 4_{Nent = 127}

4.329 ± Constant = 38.22 0.1174 ± Mean = 9.461 0.09093 ± Sigma = 1.295 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 5_{Nent = 127}

5.567 ± Constant = 44.63 0.1116 ± Mean = 9.147 0.1171 ± Sigma = 1.14 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

3.176 ± Constant = 22.88 1.29 ± Mean = 130.7 3.311 ± Sigma = 5.11 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 127}

3.469 ± Constant = 27.14 0.378 ± Mean = 129.7 0.5755 ± Sigma = 2.849 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 127}

3.323 ± Constant = 27.27 0.3897 ± Mean = 130.4 0.512 ± Sigma = 2.8 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 127}

3.407 ± Constant = 25.46 0.4437 ± Mean = 129.9 0.7327 ± Sigma = 3.052 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 127}

3.852 ± Constant = 33.28 0.2057 ± Mean = 129.7 0.1904 ± Sigma = 1.948 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 127}

3.278 ± Constant = 27.18 0.327 ± Mean = 129.8 0.3922 ± Sigma = 2.591 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 127}

3.023 ± Constant = 23.8 0.7238 ± Mean = 129.8 1.385 ± Sigma = 3.969 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 127}

32.64 ± Constant = 35.31 19.53 ± Mean = 108.3 13.63 ± Sigma = 21.34 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 127}

3.489 ± Constant = 28.89 0.2858 ± Mean = 130 0.3335 ± Sigma = 2.406 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 127}

3.205 ± Constant = 26.16 0.3617 ± Mean = 129.7 0.4519 ± Sigma = 2.707 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 127}

3.324 ± Constant = 27.67 0.3681 ± Mean = 130.5 0.4647 ± Sigma = 2.701 ± ± ±

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 127}

3.555 ± Constant = 21.5 19.24 ± Mean = 133.3 17.31 ± Sigma = 21.38 ± ± ±