ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Mon Sep 27 20:58:07 2004 - UNKNOWN

Page 1 Run 9089 Start Scan 43 Stream 0 Module 2 (20220170200832mDaqST) - Type . T0 -2.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 765

Vt50 (mV)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

n(Channels)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.1425 ± Constant = 1.257 1.859 ± Mean = 102.9 1.569 ± Sigma = 20.27 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3502 ± Constant = 3.209 0.7005 ± Mean = 129.1 0.4959 ± Sigma = 7.895 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3254 ± Constant = 2.995 0.7506 ± Mean = 128.2 0.5306 ± Sigma = 8.459 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3867 ± Constant = 3.559 0.6317 ± Mean = 130.8 0.4467 ± Sigma = 7.119 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3747 ± Constant = 3.449 0.6518 ± Mean = 127.4 0.4608 ± Sigma = 7.345 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.334 ± Constant = 3.074 0.7314 ± Mean = 129.2 0.517 ± Sigma = 8.242 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

0.2935 ± Constant = 2.711 0.8323 ± Mean = 43.58 0.5885 ± Sigma = 9.417 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.295 ± Constant = 21.12 0.1064 ± Mean = 56.96 0.07526 ± Sigma = 1.199 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.3 ± Constant = 21.46 0.1047 ± Mean = 55.56 0.07391 ± Sigma = 1.181 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.237 ± Constant = 20.58 0.1092 ± Mean = 57.33 0.07723 ± Sigma = 1.231 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.341 ± Constant = 21.63 0.1043 ± Mean = 56.28 0.07378 ± Sigma = 1.18 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.065 ± Constant = 19 0.1183 ± Mean = 59.75 0.08365 ± Sigma = 1.333 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.9459 ± Constant = 8.738 0.8265 ± Mean = 15.47 0.5844 ± Sigma = 9.351 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.103 ± Constant = 10.19 0.7088 ± Mean = 14.32 0.5012 ± Sigma = 8.019 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.027 ± Constant = 9.49 0.7609 ± Mean = 17.15 0.538 ± Sigma = 8.609 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.213 ± Constant = 11.2 0.6446 ± Mean = 15.64 0.4558 ± Sigma = 7.293 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.225 ± Constant = 11.27 0.6382 ± Mean = 14.69 0.4512 ± Sigma = 7.192 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.179 ± Constant = 10.85 0.6629 ± Mean = 8.606 0.4687 ± Sigma = 7.47 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.837 ± Constant = 44.68 3.368 ± Mean = 1331 2.381 ± Sigma = 38.1 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

6.87 ± Constant = 63.19 2.371 ± Mean = 1399 1.678 ± Sigma = 26.73 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.925 ± Constant = 54.51 2.749 ± Mean = 1466 1.944 ± Sigma = 30.98 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

6.218 ± Constant = 57.21 2.619 ± Mean = 1404 1.852 ± Sigma = 29.52 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.843 ± Constant = 53.98 2.787 ± Mean = 1439 1.971 ± Sigma = 31.53 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.93 ± Constant = 45.54 3.304 ± Mean = 1317 2.336 ± Sigma = 37.38 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Mon Sep 27 20:58:07 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 9089 Start Scan 43 Stream 0 Module 2 (20220170200832mDaqST) - Type . T0 -2.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Mon Sep 27 20:58:07 2004 - UNKNOWN

Page 3 Run 9089 Start Scan 43 Stream 1 Module 2 (20220170200832mDaqST) - Type . T0 -2.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3142 ± Constant = 2.891 0.7805 ± Mean = 132.3 0.5524 ± Sigma = 8.831 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3694 ± Constant = 3.399 0.6614 ± Mean = 128.8 0.4676 ± Sigma = 7.453 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.2834 ± Constant = 2.618 0.8619 ± Mean = 129.7 0.6094 ± Sigma = 9.751 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3534 ± Constant = 3.252 0.6913 ± Mean = 129.6 0.4888 ± Sigma = 7.791 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.331 ± Constant = 3.045 0.7381 ± Mean = 132 0.5219 ± Sigma = 8.318 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3599 ± Constant = 3.324 0.6789 ± Mean = 128.4 0.4801 ± Sigma = 7.681 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.77 ± Constant = 16.35 0.138 ± Mean = 59.71 0.09758 ± Sigma = 1.561 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.186 ± Constant = 20.12 0.1117 ± Mean = 57.52 0.07901 ± Sigma = 1.259 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.696 ± Constant = 15.61 0.144 ± Mean = 57.24 0.1018 ± Sigma = 1.623 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.958 ± Constant = 18.01 0.1248 ± Mean = 57.27 0.08824 ± Sigma = 1.406 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.051 ± Constant = 18.87 0.1191 ± Mean = 60.87 0.08423 ± Sigma = 1.342 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.321 ± Constant = 21.44 0.1052 ± Mean = 57.49 0.07442 ± Sigma = 1.191 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.194 ± Constant = 11.03 0.6545 ± Mean = 12.24 0.4628 ± Sigma = 7.405 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.226 ± Constant = 11.28 0.6376 ± Mean = 13.79 0.4508 ± Sigma = 7.186 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.011 ± Constant = 9.34 0.7732 ± Mean = 15.85 0.5467 ± Sigma = 8.748 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.311 ± Constant = 12.07 0.5961 ± Mean = 15.28 0.4215 ± Sigma = 6.718 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.196 ± Constant = 11 0.6537 ± Mean = 9.689 0.4622 ± Sigma = 7.367 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.224 ± Constant = 11.3 0.6388 ± Mean = 14.12 0.4517 ± Sigma = 7.228 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.734 ± Constant = 43.56 3.44 ± Mean = 1324 2.433 ± Sigma = 38.77 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.839 ± Constant = 44.53 3.366 ± Mean = 1395 2.38 ± Sigma = 37.93 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.505 ± Constant = 41.62 3.615 ± Mean = 1477 2.556 ± Sigma = 40.9 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.007 ± Constant = 46.26 3.253 ± Mean = 1454 2.3 ± Sigma = 36.8 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.509 ± Constant = 50.69 2.956 ± Mean = 1347 2.09 ± Sigma = 33.32 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.409 ± Constant = 49.97 3.011 ± Mean = 1413 2.129 ± Sigma = 34.06 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Mon Sep 27 20:58:07 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 9089 Start Scan 43 Stream 1 Module 2 (20220170200832mDaqST) - Type . T0 -2.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0