ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Sep 28 01:58:35 2004 - UNKNOWN

Page 1 Run 9089 Start Scan 58 Stream 0 Module 2 (20220170200832mDaqST) - Type . T0 -2.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 765

Vt50 (mV)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

n(Channels)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.1424 ± Constant = 1.255 1.862 ± Mean = 103.3 1.573 ± Sigma = 20.3 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.348 ± Constant = 3.202 0.7021 ± Mean = 129 0.4964 ± Sigma = 7.912 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3249 ± Constant = 2.991 0.7517 ± Mean = 128.1 0.5314 ± Sigma = 8.471 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3862 ± Constant = 3.554 0.6326 ± Mean = 130.9 0.4473 ± Sigma = 7.129 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3723 ± Constant = 3.426 0.6561 ± Mean = 127.4 0.464 ± Sigma = 7.394 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3343 ± Constant = 3.076 0.7309 ± Mean = 129.1 0.5168 ± Sigma = 8.237 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

0.2989 ± Constant = 2.749 0.8209 ± Mean = 43.45 0.5812 ± Sigma = 9.287 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.41 ± Constant = 22.19 0.1013 ± Mean = 56.92 0.07169 ± Sigma = 1.142 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.336 ± Constant = 21.5 0.1046 ± Mean = 55.47 0.07394 ± Sigma = 1.178 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.246 ± Constant = 20.66 0.1088 ± Mean = 57.32 0.07692 ± Sigma = 1.226 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.443 ± Constant = 22.57 0.1 ± Mean = 56.14 0.0707 ± Sigma = 1.131 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.082 ± Constant = 19.16 0.1173 ± Mean = 59.64 0.08297 ± Sigma = 1.322 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.9391 ± Constant = 8.675 0.8325 ± Mean = 15.81 0.5886 ± Sigma = 9.418 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.105 ± Constant = 10.21 0.7076 ± Mean = 14.37 0.5003 ± Sigma = 8.005 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.03 ± Constant = 9.519 0.7587 ± Mean = 17.26 0.5364 ± Sigma = 8.583 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.231 ± Constant = 11.37 0.6351 ± Mean = 15.57 0.449 ± Sigma = 7.185 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.215 ± Constant = 11.18 0.6435 ± Mean = 14.93 0.455 ± Sigma = 7.252 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.176 ± Constant = 10.82 0.6649 ± Mean = 8.788 0.4702 ± Sigma = 7.493 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.012 ± Constant = 37.06 4.059 ± Mean = 1341 2.87 ± Sigma = 45.92 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

6.493 ± Constant = 59.74 2.508 ± Mean = 1405 1.774 ± Sigma = 28.27 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.606 ± Constant = 51.58 2.905 ± Mean = 1470 2.054 ± Sigma = 32.74 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

6.162 ± Constant = 56.7 2.643 ± Mean = 1406 1.869 ± Sigma = 29.79 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.984 ± Constant = 55.28 2.722 ± Mean = 1447 1.924 ± Sigma = 30.79 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.009 ± Constant = 46.27 3.251 ± Mean = 1324 2.299 ± Sigma = 36.78 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Sep 28 01:58:35 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 9089 Start Scan 58 Stream 0 Module 2 (20220170200832mDaqST) - Type . T0 -2.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Sep 28 01:58:35 2004 - UNKNOWN

Page 3 Run 9089 Start Scan 58 Stream 1 Module 2 (20220170200832mDaqST) - Type . T0 -2.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3154 ± Constant = 2.902 0.7778 ± Mean = 132.3 0.5505 ± Sigma = 8.8 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3723 ± Constant = 3.425 0.6562 ± Mean = 128.8 0.464 ± Sigma = 7.395 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.2821 ± Constant = 2.606 0.8661 ± Mean = 129.7 0.6124 ± Sigma = 9.798 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.353 ± Constant = 3.248 0.6921 ± Mean = 129.5 0.4894 ± Sigma = 7.8 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3321 ± Constant = 3.056 0.7356 ± Mean = 131.9 0.5202 ± Sigma = 8.29 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3587 ± Constant = 3.313 0.6811 ± Mean = 128.4 0.4816 ± Sigma = 7.706 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.788 ± Constant = 16.52 0.1366 ± Mean = 59.54 0.09659 ± Sigma = 1.546 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.275 ± Constant = 20.93 0.1074 ± Mean = 57.44 0.07594 ± Sigma = 1.21 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

1.716 ± Constant = 15.79 0.1424 ± Mean = 57.1 0.1007 ± Sigma = 1.605 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.019 ± Constant = 18.58 0.121 ± Mean = 57.22 0.08556 ± Sigma = 1.364 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.025 ± Constant = 18.63 0.1207 ± Mean = 60.81 0.08531 ± Sigma = 1.36 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.193 ± Constant = 20.26 0.1114 ± Mean = 57.39 0.07877 ± Sigma = 1.26 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.189 ± Constant = 10.98 0.6576 ± Mean = 12.47 0.465 ± Sigma = 7.44 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.227 ± Constant = 11.29 0.637 ± Mean = 13.77 0.4504 ± Sigma = 7.178 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.008 ± Constant = 9.311 0.7756 ± Mean = 16.01 0.5484 ± Sigma = 8.775 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.286 ± Constant = 11.83 0.6081 ± Mean = 15.32 0.43 ± Sigma = 6.853 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.216 ± Constant = 11.19 0.6429 ± Mean = 9.853 0.4546 ± Sigma = 7.245 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.24 ± Constant = 11.46 0.6304 ± Mean = 14.38 0.4458 ± Sigma = 7.132 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.797 ± Constant = 44.14 3.395 ± Mean = 1329 2.401 ± Sigma = 38.26 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.993 ± Constant = 45.94 3.262 ± Mean = 1395 2.306 ± Sigma = 36.76 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.37 ± Constant = 40.37 3.727 ± Mean = 1482 2.635 ± Sigma = 42.16 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.972 ± Constant = 45.93 3.276 ± Mean = 1461 2.316 ± Sigma = 37.06 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.626 ± Constant = 51.76 2.895 ± Mean = 1353 2.047 ± Sigma = 32.63 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.899 ± Constant = 45.25 3.325 ± Mean = 1417 2.351 ± Sigma = 37.61 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Sep 28 01:58:35 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 9089 Start Scan 58 Stream 1 Module 2 (20220170200832mDaqST) - Type . T0 -2.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0