ATLAS SCT Module Test: Strobe Delay - Mon Sep 27 15:54:27 2004 - UNKNOWN - SD fraction 0.25 Page 1 Run 9089 Start Scan 27 Stream 0 Module 2 (20220170200832mDaqST) - Type . T0 -3.0C

0

200

400

600

800

1000

100 200 300 400 500 600 700

STROBE DELAY

0 10 20 30 40 50 60 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan Nent = 122880

SD 16 SD 16 SD 17 SD 16 SD 16 SD 17

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 0 Nent = 4569

38.0 8.3

W 29.7

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 1 Nent = 4459

38.1 8.9

W 29.2

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 2 Nent = 4480

38.6 9.4

W 29.2

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 3 Nent = 4434

38.3 9.2

W 29.1

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 4 Nent = 4225

36.4 8.7

W 27.7

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 5 Nent = 4521

39.5 9.6

W 29.9

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 0 Nent = 0

Sum 0.02

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 1 Nent = 0

Sum 0.13

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 2 Nent = 0

Sum 0.12

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 3 Nent = 0

Sum 0.11

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 4 Nent = 0

Sum 0.08

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 5 Nent = 0

Sum 0.10

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Falling Edge chip 0 Nent = 128

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 1 Nent = 128

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Falling Edge chip 2 Nent = 128

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 3 Nent = 128

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 4 Nent = 128

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Falling Edge chip 5 Nent = 128

ATLAS SCT Module Test: Strobe Delay - Mon Sep 27 15:54:27 2004 - UNKNOWN - SD fraction 0.25 Page 2 Run 9089 Start Scan 27 Stream 1 Module 2 (20220170200832mDaqST) - Type . T0 -3.0C

0

200

400

600

800

1000

100 200 300 400 500 600 700

STROBE DELAY

0 10 20 30 40 50 60 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan Nent = 122880

SD 18 SD 16 SD 17 SD 17 SD 18 SD 19

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 0 Nent = 4521

40.7

10.4

W 30.3

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 1 Nent = 4452

38.0 9.0

W 29.0

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 2 Nent = 4447

38.6 9.9

W 28.8

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 3 Nent = 4395

37.6 9.5

W 28.1

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 4 Nent = 4557

40.4

10.2

W 30.2

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 2 20220170200832mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 5 Nent = 4596

42.1

11.8

W 30.3

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 0 Nent = 0

Sum -0.16

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 1 Nent = 0

Sum 0.06

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 2 Nent = 0

Sum 0.09

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 3 Nent = 0

Sum 0.02

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 4 Nent = 0

Sum -0.06

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 5 Nent = 0

Sum 0.04

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Falling Edge chip 0 Nent = 128

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 1 Nent = 128

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Falling Edge chip 2 Nent = 128

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Falling Edge chip 3 Nent = 128

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Falling Edge chip 4 Nent = 128

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Falling Edge chip 5 Nent = 128