ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Sep 24 20:39:44 2004 - UNKNOWN Page 1 Run 6713 Scan 54 Module 5 (20220170200967mDaqLTL) - Type . T0 -1.0C

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60 Module 5 20220170200967mDaqLTL Stream 0 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan Nent = 522240

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60 Module 5 20220170200967mDaqLTL Stream 1 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan Nent = 522240

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 5 20220170200967mDaqLTL Stream 0 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan Nent = 27939

3.84E-005

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 5 20220170200967mDaqLTL Stream 1 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan Nent = 27866

3.54E-005

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Sep 24 20:39:44 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 6713 Scan 54 Module 5 (20220170200967mDaqLTL) - Type . T0 -1.0C

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 5 20220170200967mDaqLTL Noise Occupancy Nent = 55805

3.69E-005

-80 -60 -40 -20 0 20 40 980 990 1000

1010

1020

1030

1040

Module 5 20220170200967mDaqLTL Icc

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Icc(mA)

1020mA Typical

1040mA Max

-80 -60 -40 -20 0 20 40 500 550 600 650 700 750 800 850 Module 5 20220170200967mDaqLTL Idd

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Idd(mA)

520mA Typical

820mA Max

-80 -60 -40 -20 0 20 40 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 Module 5 20220170200967mDaqLTL Power

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Power(W)

6

5.65W Typical

6.75W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Sep 24 20:39:44 2004 - UNKNOWN Page 3 Run 6713 Scan 54 Module 5 (20220170200967mDaqLTL) - Type . T0 -1.0C

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

1880 ENC 0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.2 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1598 ENC 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

1511 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1526 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1601 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1613 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1582 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1519 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1519 ENC 0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1539 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1808 ENC 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1795 ENC