ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Oct 15 18:58:43 2004 - UNKNOWN Page 1 Run 6807 Scan 54 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60 Module 0 20220170200967mDaqLT Stream 0 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60 Module 0 20220170200967mDaqLT Stream 1 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220170200967mDaqLT Stream 0 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan

8.84E-005

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220170200967mDaqLT Stream 1 THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV) Scan

6.37E-005

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Oct 15 18:58:43 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 6807 Scan 54 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

-60 -40 -20 0 20 40 60

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 20220170200967mDaqLT Noise Occupancy

7.61E-005

-80 -60 -40 -20 0 20 920 930 940 950 960 970 Module 0 20220170200967mDaqLT Icc

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Icc(mA)

970mA Typical 970mA Max

-80 -60 -40 -20 0 20 500 550 600 650 700 750 800 850 Module 0 20220170200967mDaqLT Idd

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Idd(mA)

510mA Typical

820mA Max

-80 -60 -40 -20 0 20 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 Module 0 20220170200967mDaqLT Power

THRESHOLD wrt TRIM TARGET (mV)

Power(W)

6

5.44W Typical

6.57W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Oct 15 18:58:43 2004 - UNKNOWN Page 3 Run 6807 Scan 54 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

1662 ENC 0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1690 ENC 0 0.20.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

1601 ENC 0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1594 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1626 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1635 ENC 0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1654 ENC 0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1621 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1587 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1581 ENC 0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1513 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1656 ENC