ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Oct 15 18:31:24 2004 - UNKNOWN

Page 1 Run 6807 Start Scan 13 Stream 0 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3662 ± Constant = 3.383 0.6671 ± Mean = 115.4 0.4717 ± Sigma = 7.548 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3511 ± Constant = 3.243 0.6959 ± Mean = 113.9 0.4921 ± Sigma = 7.874 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3396 ± Constant = 3.137 0.7195 ± Mean = 115.1 0.5087 ± Sigma = 8.14 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3708 ± Constant = 3.426 0.6588 ± Mean = 115 0.4658 ± Sigma = 7.454 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3654 ± Constant = 3.375 0.6686 ± Mean = 114.7 0.4728 ± Sigma = 7.564 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3325 ± Constant = 3.072 0.7346 ± Mean = 115.3 0.5193 ± Sigma = 8.311 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.444 ± Constant = 22.58 0.09994 ± Mean = 51.28 0.07067 ± Sigma = 1.131 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.172 ± Constant = 20.07 0.1125 ± Mean = 50.38 0.07952 ± Sigma = 1.272 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.715 ± Constant = 25.08 0.08999 ± Mean = 49.6 0.06363 ± Sigma = 1.018 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.808 ± Constant = 25.94 0.08699 ± Mean = 51.24 0.06151 ± Sigma = 0.9842 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.738 ± Constant = 25.29 0.08923 ± Mean = 50.57 0.06309 ± Sigma = 1.009 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.165 ± Constant = 20 0.1128 ± Mean = 50.12 0.07979 ± Sigma = 1.277 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.28 ± Constant = 11.82 0.6108 ± Mean = 12.97 0.4319 ± Sigma = 6.911 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.265 ± Constant = 11.69 0.6179 ± Mean = 13.08 0.4369 ± Sigma = 6.991 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.102 ± Constant = 10.18 0.7093 ± Mean = 16.52 0.5015 ± Sigma = 8.025 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.15 ± Constant = 10.62 0.6798 ± Mean = 12.28 0.4807 ± Sigma = 7.692 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.245 ± Constant = 11.5 0.628 ± Mean = 13.18 0.444 ± Sigma = 7.105 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.076 ± Constant = 9.943 0.7263 ± Mean = 15.17 0.5135 ± Sigma = 8.217 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.52 ± Constant = 41.75 3.603 ± Mean = 1721 2.548 ± Sigma = 40.77 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.587 ± Constant = 42.38 3.55 ± Mean = 1726 2.51 ± Sigma = 40.17 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.039 ± Constant = 37.31 4.032 ± Mean = 1732 2.851 ± Sigma = 45.62 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.176 ± Constant = 47.81 3.147 ± Mean = 1671 2.225 ± Sigma = 35.6 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.4 ± Constant = 40.65 3.701 ± Mean = 1675 2.617 ± Sigma = 41.87 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.021 ± Constant = 37.15 4.05 ± Mean = 1716 2.864 ± Sigma = 45.82 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Oct 15 18:31:24 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 6807 Start Scan 13 Stream 0 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Oct 15 18:31:24 2004 - UNKNOWN

Page 3 Run 6807 Start Scan 13 Stream 1 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3614 ± Constant = 3.338 0.6761 ± Mean = 115.7 0.478 ± Sigma = 7.649 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3905 ± Constant = 3.607 0.6257 ± Mean = 113.7 0.4424 ± Sigma = 7.078 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3593 ± Constant = 3.319 0.6799 ± Mean = 116.1 0.4807 ± Sigma = 7.692 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3531 ± Constant = 3.257 0.6929 ± Mean = 118.6 0.4901 ± Sigma = 7.839 ± ± ±

Vt50 (mV)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.1698 ± Constant = 1.548 1.479 ± Mean = 103.7 1.102 ± Sigma = 16.54 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3516 ± Constant = 3.239 0.6967 ± Mean = 115.8 0.493 ± Sigma = 7.882 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.955 ± Constant = 27.3 0.08267 ± Mean = 50.48 0.05845 ± Sigma = 0.9353 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.636 ± Constant = 24.35 0.09266 ± Mean = 50.18 0.06552 ± Sigma = 1.048 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.271 ± Constant = 20.98 0.1076 ± Mean = 52.12 0.07607 ± Sigma = 1.217 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.474 ± Constant = 22.86 0.09874 ± Mean = 51.26 0.06981 ± Sigma = 1.117 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

0.4917 ± Constant = 4.542 0.4969 ± Mean = 48.57 0.3513 ± Sigma = 5.622 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.272 ± Constant = 20.99 0.1075 ± Mean = 51.68 0.07602 ± Sigma = 1.216 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.13 ± Constant = 10.44 0.6917 ± Mean = 14.89 0.4891 ± Sigma = 7.826 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.269 ± Constant = 11.72 0.6162 ± Mean = 13.33 0.4357 ± Sigma = 6.971 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.203 ± Constant = 11.11 0.6498 ± Mean = 11.47 0.4594 ± Sigma = 7.351 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.15 ± Constant = 10.63 0.6796 ± Mean = 15.92 0.4805 ± Sigma = 7.689 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.841 ± Constant = 7.769 0.9295 ± Mean = 6.223 0.6573 ± Sigma = 10.52 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.172 ± Constant = 10.83 0.667 ± Mean = 12.28 0.4716 ± Sigma = 7.547 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.989 ± Constant = 55.32 2.72 ± Mean = 1730 1.923 ± Sigma = 30.77 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.405 ± Constant = 40.69 3.697 ± Mean = 1711 2.614 ± Sigma = 41.83 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

3.932 ± Constant = 36.32 4.142 ± Mean = 1659 2.929 ± Sigma = 46.86 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.485 ± Constant = 41.43 3.632 ± Mean = 1687 2.568 ± Sigma = 41.09 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

3.006 ± Constant = 27.77 5.418 ± Mean = 1614 3.831 ± Sigma = 61.3 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.025 ± Constant = 37.18 4.047 ± Mean = 1662 2.861 ± Sigma = 45.78 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Oct 15 18:31:24 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 6807 Start Scan 13 Stream 1 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0