ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Fri Oct 15 18:43:38 2004 - UNKNOWN Page 1 Run 6807 Start Scan 16 Stream 0 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Fri Oct 15 18:43:38 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 6807 Start Scan 16 Stream 0 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 0 Nent = 11634

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 1 Nent = 11697

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 2 Nent = 11193

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 3 Nent = 11151

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 4 Nent = 11442

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 5 Nent = 10837

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 0_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 1_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 2_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 3_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 4_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 5_{Nent = 0}

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 5 Nent = 0

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Fri Oct 15 18:43:38 2004 - UNKNOWN Page 3 Run 6807 Start Scan 16 Stream 1 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Fri Oct 15 18:43:38 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 6807 Start Scan 16 Stream 1 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 0 Nent = 11426

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 1 Nent = 11170

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 2 Nent = 10963

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 3 Nent = 11059

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 4 Nent = 11135

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 5 Nent = 10931

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 0_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 1_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 2_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 3_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 4_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 5_{Nent = 0}

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 5 Nent = 0

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 0 - Fri Oct 15 18:43:38 2004 - UNKNOWN

Page 5 Run 6807 Start Scan 16 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 0 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 0 Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 0 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 0 Nent = 761

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

3.287 ± Constant = 24.9 0.1848 ± Mean = 5.935 0.1847 ± Sigma = 1.908 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.542 ± Constant = 21.93 0.2094 ± Mean = 6.275 0.1684 ± Sigma = 2.185 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.734 ± Constant = 23.72 0.1852 ± Mean = 5.969 0.1422 ± Sigma = 2.008 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.809 ± Constant = 23.63 0.2011 ± Mean = 6.447 0.1565 ± Sigma = 2.015 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 4_{Nent = 128}

2.909 ± Constant = 26.23 0.2017 ± Mean = 6.242 0.1506 ± Sigma = 1.975 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.196 ± Constant = 18.97 0.236 ± Mean = 6.508 0.1838 ± Sigma = 2.501 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

2.629 ± Constant = 22.64 0.2028 ± Mean = 6.07 0.1694 ± Sigma = 2.187 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.783 ± Constant = 23.51 0.1985 ± Mean = 6.67 0.1749 ± Sigma = 2.112 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.568 ± Constant = 21.38 0.2164 ± Mean = 6.827 0.1961 ± Sigma = 2.304 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.633 ± Constant = 21.67 0.2113 ± Mean = 5.725 0.1913 ± Sigma = 2.239 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Trim Distribution chip 4_{Nent = 121}

1.672 ± Constant = 14.53 0.3346 ± Mean = 7.994 0.2602 ± Sigma = 3.254 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.374 ± Constant = 19.75 0.2378 ± Mean = 6.74 0.1912 ± Sigma = 2.341 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

4.823 ± Constant = 46.03 0.1209 ± Mean = 85.12 0.06804 ± Sigma = 1.296 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

5.318 ± Constant = 49.02 0.1175 ± Mean = 85.18 0.08406 ± Sigma = 1.301 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

5.244 ± Constant = 45.04 0.1305 ± Mean = 85.19 0.1126 ± Sigma = 1.413 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

6.096 ± Constant = 50.57 0.1372 ± Mean = 85.01 0.1448 ± Sigma = 1.319 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 128}

5.494 ± Constant = 48.14 0.14 ± Mean = 85.1 0.08467 ± Sigma = 1.23 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

5.797 ± Constant = 52.97 0.1108 ± Mean = 85.04 0.07766 ± Sigma = 1.197 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

5.237 ± Constant = 49.11 0.1157 ± Mean = 84.94 0.07696 ± Sigma = 1.281 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

6.305 ± Constant = 57.22 0.108 ± Mean = 84.91 0.07824 ± Sigma = 1.116 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

6.159 ± Constant = 55.86 0.1128 ± Mean = 85.04 0.08378 ± Sigma = 1.152 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

4.844 ± Constant = 43.46 0.182 ± Mean = 84.95 0.1458 ± Sigma = 1.54 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 121}

4.568 ± Constant = 39.73 0.1752 ± Mean = 85.16 0.1347 ± Sigma = 1.515 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

6.588 ± Constant = 56.8 0.1101 ± Mean = 85.01 0.1013 ± Sigma = 1.149 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 1 - Fri Oct 15 18:43:38 2004 - UNKNOWN

Page 6 Run 6807 Start Scan 16 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 1 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 1 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 1 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 1 Nent = 762

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

5.797 ± Constant = 44.66 0.1024 ± Mean = 5.648 0.1044 ± Sigma = 1.1 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

4.846 ± Constant = 43.89 0.1055 ± Mean = 5.77 0.07193 ± Sigma = 1.118 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

4.942 ± Constant = 43.03 0.1034 ± Mean = 5.762 0.08258 ± Sigma = 1.151 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

5.031 ± Constant = 45.22 0.102 ± Mean = 6.046 0.07268 ± Sigma = 1.094 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 4_{Nent = 128}

5.744 ± Constant = 51.51 0.08724 ± Mean = 5.984 0.06264 ± Sigma = 0.9426 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

4.101 ± Constant = 36.85 0.1259 ± Mean = 6.019 0.09362 ± Sigma = 1.358 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

4.993 ± Constant = 44.15 0.1102 ± Mean = 5.808 0.08087 ± Sigma = 1.116 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

5.055 ± Constant = 45.85 0.09909 ± Mean = 6.176 0.07396 ± Sigma = 1.11 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

4.655 ± Constant = 42.48 0.1075 ± Mean = 6.159 0.07812 ± Sigma = 1.189 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

4.65 ± Constant = 40.58 0.122 ± Mean = 5.612 0.1007 ± Sigma = 1.256 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 4_{Nent = 122}

3.412 ± Constant = 30.37 0.1502 ± Mean = 6.592 0.1094 ± Sigma = 1.573 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

4.07 ± Constant = 36.77 0.1277 ± Mean = 6.153 0.09277 ± Sigma = 1.348 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

3.401 ± Constant = 24.11 0.7046 ± Mean = 101.9 1.517 ± Sigma = 3.833 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

3.55 ± Constant = 26.21 0.4548 ± Mean = 103 0.7962 ± Sigma = 3.092 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

3.297 ± Constant = 27.43 0.3204 ± Mean = 102.5 0.3815 ± Sigma = 2.567 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.953 ± Constant = 23.05 0.7223 ± Mean = 102.5 1.371 ± Sigma = 3.969 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 128}

3.132 ± Constant = 25.57 0.464 ± Mean = 102.8 0.6944 ± Sigma = 3.167 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

3.212 ± Constant = 25.88 0.4605 ± Mean = 102.6 0.7255 ± Sigma = 3.184 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

3.039 ± Constant = 24.72 0.5933 ± Mean = 103 0.8998 ± Sigma = 3.446 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.96 ± Constant = 23.9 0.5037 ± Mean = 102.7 0.7375 ± Sigma = 3.254 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

3.577 ± Constant = 28.98 0.2975 ± Mean = 102.6 0.3412 ± Sigma = 2.378 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

3.468 ± Constant = 28.55 0.3164 ± Mean = 102.5 0.4066 ± Sigma = 2.581 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 122}

3.353 ± Constant = 26.16 0.3805 ± Mean = 102.7 0.5598 ± Sigma = 2.832 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.816 ± Constant = 21.92 1.489 ± Mean = 102.7 3.924 ± Sigma = 5.739 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 2 - Fri Oct 15 18:43:38 2004 - UNKNOWN

Page 7 Run 6807 Start Scan 16 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 2 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 2 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 2 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 2 Nent = 762

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

7.539 ± Constant = 64.21 0.07066 ± Mean = 5.711 0.06111 ± Sigma = 0.7858 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

6.892 ± Constant = 61.02 0.07729 ± Mean = 5.817 0.05756 ± Sigma = 0.8215 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

6.644 ± Constant = 59.02 0.07701 ± Mean = 5.978 0.06041 ± Sigma = 0.8604 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

7.804 ± Constant = 63.4 0.08141 ± Mean = 6.068 0.06393 ± Sigma = 0.7636 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 4_{Nent = 128}

7.51 ± Constant = 63.19 0.08004 ± Mean = 5.967 0.07521 ± Sigma = 0.8207 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

6.043 ± Constant = 51.03 0.09053 ± Mean = 6.191 0.07699 ± Sigma = 0.9748 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

7.71 ± Constant = 69.24 0.06854 ± Mean = 5.822 0.04834 ± Sigma = 0.7232 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

7.463 ± Constant = 63.54 0.07182 ± Mean = 6.19 0.06229 ± Sigma = 0.7979 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

6.881 ± Constant = 64.32 0.07074 ± Mean = 6.245 0.04835 ± Sigma = 0.7927 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

6.584 ± Constant = 58.92 0.07847 ± Mean = 5.914 0.06081 ± Sigma = 0.867 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 4_{Nent = 122}

4.871 ± Constant = 41.76 0.1334 ± Mean = 6.42 0.1089 ± Sigma = 1.196 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

6.114 ± Constant = 55.04 0.08508 ± Mean = 6.122 0.05906 ± Sigma = 0.8953 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

2.039 ± Constant = 17.42 0.3538 ± Mean = 121.9 0.2599 ± Sigma = 3.118 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.3 ± Constant = 19.95 0.4293 ± Mean = 123 0.3807 ± Sigma = 3.288 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.399 ± Constant = 21.57 0.285 ± Mean = 122.7 0.2172 ± Sigma = 2.858 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.217 ± Constant = 16.39 3.37 ± Mean = 122.5 18.97 ± Sigma = 10.29 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 128}

2.525 ± Constant = 19.5 1.487 ± Mean = 119.3 0.8465 ± Sigma = 4.266 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.173 ± Constant = 17.6 1.12 ± Mean = 123.4 1.788 ± Sigma = 5.255 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

2.186 ± Constant = 19.39 0.7115 ± Mean = 121.4 0.4763 ± Sigma = 3.346 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.047 ± Constant = 18.6 1.013 ± Mean = 124.8 0.6234 ± Sigma = 3.977 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.513 ± Constant = 18.9 0.6099 ± Mean = 122.8 1.043 ± Sigma = 4.185 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.081 ± Constant = 18.9 1.678 ± Mean = 124.6 1.674 ± Sigma = 5.11 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 122}

1.646 ± Constant = 14.18 2.067 ± Mean = 120.8 1.783 ± Sigma = 5.437 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.3 ± Constant = 17.24 1.341 ± Mean = 122.2 3.311 ± Sigma = 6.346 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 3 - Fri Oct 15 18:43:38 2004 - UNKNOWN

Page 8 Run 6807 Start Scan 16 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 3 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 3 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 3 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 3 Nent = 762

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

9.299 ± Constant = 78.45 0.05886 ± Mean = 6.054 0.0527 ± Sigma = 0.6441 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

7.729 ± Constant = 66.9 0.07441 ± Mean = 6.018 0.06563 ± Sigma = 0.7767 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

8.707 ± Constant = 72.42 0.06486 ± Mean = 6.241 0.05869 ± Sigma = 0.7006 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

10.47 ± Constant = 83.99 0.0582 ± Mean = 6.372 0.05145 ± Sigma = 0.5975 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 4_{Nent = 128}

9.331 ± Constant = 78.18 0.06885 ± Mean = 6.342 0.06439 ± Sigma = 0.6682 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

7.288 ± Constant = 64.35 0.07392 ± Mean = 6.5 0.06013 ± Sigma = 0.7962 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

8.836 ± Constant = 78.66 0.05829 ± Mean = 6.174 0.04625 ± Sigma = 0.6496 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

9.242 ± Constant = 82.29 0.05554 ± Mean = 6.492 0.04246 ± Sigma = 0.62 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

8.365 ± Constant = 75.84 0.06005 ± Mean = 6.437 0.04502 ± Sigma = 0.6742 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

8.038 ± Constant = 72.84 0.06374 ± Mean = 6.227 0.04842 ± Sigma = 0.7039 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 4_{Nent = 122}

6.706 ± Constant = 58.13 0.07581 ± Mean = 6.464 0.05972 ± Sigma = 0.8352 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

8.465 ± Constant = 69.75 0.07636 ± Mean = 6.516 0.05945 ± Sigma = 0.7108 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

1.457 ± Constant = 11.4 1.218 ± Mean = 146.9 1.553 ± Sigma = 6.405 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

1.66 ± Constant = 12.99 0.8014 ± Mean = 143.6 1.093 ± Sigma = 5.637 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

1.493 ± Constant = 12.01 0.6224 ± Mean = 144.4 0.4919 ± Sigma = 4.372 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

1.651 ± Constant = 14.19 0.4584 ± Mean = 145.3 0.34 ± Sigma = 3.923 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 128}

1.771 ± Constant = 14.97 0.5106 ± Mean = 146.6 0.4625 ± Sigma = 4.166 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

1.71 ± Constant = 14.85 0.7551 ± Mean = 143.9 0.5814 ± Sigma = 4.301 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

1.478 ± Constant = 12.11 0.802 ± Mean = 145.1 0.9531 ± Sigma = 5.657 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

1.68 ± Constant = 12.76 0.5181 ± Mean = 145.8 0.5047 ± Sigma = 4.183 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

1.798 ± Constant = 15.34 0.4343 ± Mean = 144.5 0.3791 ± Sigma = 3.955 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

1.717 ± Constant = 14.71 0.6619 ± Mean = 144.3 0.5143 ± Sigma = 4.166 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 122}

1.608 ± Constant = 12.89 0.7461 ± Mean = 144.6 0.8919 ± Sigma = 5.317 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

1.679 ± Constant = 14.61 0.4905 ± Mean = 145.7 0.3742 ± Sigma = 4.035 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange -1 - Fri Oct 15 18:43:38 2004 - UNKNOWN

Page 9 Run 6807 Start Scan 16 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 29.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 762

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 762

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

3.287 ± Constant = 24.9 0.1848 ± Mean = 5.935 0.1847 ± Sigma = 1.908 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.542 ± Constant = 21.93 0.2094 ± Mean = 6.275 0.1684 ± Sigma = 2.185 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.734 ± Constant = 23.72 0.1852 ± Mean = 5.969 0.1422 ± Sigma = 2.008 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.809 ± Constant = 23.63 0.2011 ± Mean = 6.447 0.1565 ± Sigma = 2.015 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 4_{Nent = 128}

2.909 ± Constant = 26.23 0.2017 ± Mean = 6.242 0.1506 ± Sigma = 1.975 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.196 ± Constant = 18.97 0.236 ± Mean = 6.508 0.1838 ± Sigma = 2.501 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

2.629 ± Constant = 22.64 0.2028 ± Mean = 6.07 0.1694 ± Sigma = 2.187 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.783 ± Constant = 23.51 0.1985 ± Mean = 6.67 0.1749 ± Sigma = 2.112 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.568 ± Constant = 21.38 0.2164 ± Mean = 6.827 0.1961 ± Sigma = 2.304 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.633 ± Constant = 21.67 0.2113 ± Mean = 5.725 0.1913 ± Sigma = 2.239 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 4_{Nent = 122}

3.259 ± Constant = 27.51 0.1758 ± Mean = 4.162 0.1279 ± Sigma = 1.623 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.374 ± Constant = 19.75 0.2378 ± Mean = 6.74 0.1912 ± Sigma = 2.341 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

5.921 ± Constant = 48.56 0.1497 ± Mean = 85.09 0.1708 ± Sigma = 1.406 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

6.364 ± Constant = 53.55 0.1222 ± Mean = 85.14 0.1226 ± Sigma = 1.232 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

6.597 ± Constant = 55.37 0.1154 ± Mean = 85.06 0.1102 ± Sigma = 1.168 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

7.17 ± Constant = 63.43 0.0935 ± Mean = 85 0.07712 ± Sigma = 1.014 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 128}

6.003 ± Constant = 54.53 0.1202 ± Mean = 84.98 0.08551 ± Sigma = 1.174 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

6.752 ± Constant = 58.04 0.1092 ± Mean = 85.06 0.0946 ± Sigma = 1.104 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

6.067 ± Constant = 50.62 0.1395 ± Mean = 84.89 0.143 ± Sigma = 1.316 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

6.819 ± Constant = 60.24 0.1045 ± Mean = 84.8 0.08488 ± Sigma = 1.068 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

6.808 ± Constant = 57.11 0.1155 ± Mean = 84.94 0.0986 ± Sigma = 1.101 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

7.079 ± Constant = 62.24 0.09972 ± Mean = 85.11 0.07908 ± Sigma = 1.022 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 122}

3.342 ± Constant = 25.29 0.4178 ± Mean = 84.98 0.6352 ± Sigma = 2.919 ± ± ±

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

6.716 ± Constant = 57.1 0.1106 ± Mean = 85.01 0.1003 ± Sigma = 1.126 ± ± ±