ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Sat Oct 16 13:24:52 2004 - UNKNOWN Page 1 Run 6808 Start Scan 16 Stream 0 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Sat Oct 16 13:24:52 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 6808 Start Scan 16 Stream 0 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 0 Nent = 11648

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 1 Nent = 11696

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 2 Nent = 11177

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 3 Nent = 11150

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 4 Nent = 11438

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 5 Nent = 10844

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 0_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 1_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 2_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 3_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 4_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 5_{Nent = 0}

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 5 Nent = 0

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Sat Oct 16 13:24:52 2004 - UNKNOWN Page 3 Run 6808 Start Scan 16 Stream 1 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 0 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 1 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 2 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 3 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 4 Nent = 0

Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

TrimDAC setting (bits)

0 2 4 6 8 10 12 14 TrimDAC Curve chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDAC Characteristics - Sat Oct 16 13:24:52 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 6808 Start Scan 16 Stream 1 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 0 Nent = 11424

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 1 Nent = 11164

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 2 Nent = 10971

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 3 Nent = 11072

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 4 Nent = 11037

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

n(trimmable)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(trimmable) chip 5 Nent = 10931

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 0_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 1_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 2_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 3_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 4_{Nent = 0}

Target Threshold (mV)

50 100 150 200 250 300

RMS(vt50)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RMS(trimmed vt50) chip 5_{Nent = 0}

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Offset

-30 -20 -10 0 10 20 30 Offset chip 5 Nent = 0

Channel Number

0 20 40 60 80 100 120

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 0 Nent = 0

Channel Number

140 160 180 200 220 240

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 1 Nent = 0

Channel Number

260 280 300 320 340 360 380

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 2 Nent = 0

Channel Number

400 420 440 460 480 500

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 3 Nent = 0

Channel Number

520 540 560 580 600 620 640

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 4 Nent = 0

Channel Number

640 660 680 700 720 740 760

Slope

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Slope chip 5 Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 0 - Sat Oct 16 13:24:52 2004 - UNKNOWN

Page 5 Run 6808 Start Scan 16 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 0 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 0 Nent = 760

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 0 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 0 Nent = 760

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

3.228 ± Constant = 25.37 0.1772 ± Mean = 6.588 0.1715 ± Sigma = 1.908 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.462 ± Constant = 21.44 0.2168 ± Mean = 6.821 0.1646 ± Sigma = 2.209 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.655 ± Constant = 22.93 0.1921 ± Mean = 6.81 0.1514 ± Sigma = 2.1 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.833 ± Constant = 22.26 0.235 ± Mean = 7.298 0.2223 ± Sigma = 2.208 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 4_{Nent = 128}

3.057 ± Constant = 25.46 0.1693 ± Mean = 7.577 0.1218 ± Sigma = 1.681 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.146 ± Constant = 18.73 0.2412 ± Mean = 7.304 0.1826 ± Sigma = 2.539 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

2.641 ± Constant = 22.76 0.1952 ± Mean = 6.882 0.1531 ± Sigma = 2.083 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.81 ± Constant = 23.03 0.1934 ± Mean = 7.506 0.173 ± Sigma = 2.074 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.484 ± Constant = 21.16 0.2241 ± Mean = 7.561 0.2003 ± Sigma = 2.398 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.513 ± Constant = 21.38 0.2211 ± Mean = 6.399 0.1867 ± Sigma = 2.309 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Trim Distribution chip 4_{Nent = 120}

1.603 ± Constant = 13.37 0.3998 ± Mean = 8.734 0.3034 ± Sigma = 3.299 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.624 ± Constant = 19.88 0.2572 ± Mean = 7.593 0.2054 ± Sigma = 2.197 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

4.945 ± Constant = 44.32 0.137 ± Mean = 87.46 0.09093 ± Sigma = 1.358 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

5.491 ± Constant = 51.17 0.1138 ± Mean = 87.44 0.07524 ± Sigma = 1.232 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

5.317 ± Constant = 51.39 0.1088 ± Mean = 87.51 0.06227 ± Sigma = 1.201 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

6.202 ± Constant = 56.96 0.09898 ± Mean = 87.61 0.0682 ± Sigma = 1.094 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 128}

5.416 ± Constant = 49.7 0.1153 ± Mean = 87.66 0.08404 ± Sigma = 1.285 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

6.742 ± Constant = 59.24 0.1025 ± Mean = 87.47 0.08102 ± Sigma = 1.074 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

5.272 ± Constant = 49.95 0.1134 ± Mean = 87.66 0.07071 ± Sigma = 1.244 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

5.577 ± Constant = 49.46 0.1325 ± Mean = 87.54 0.1094 ± Sigma = 1.322 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

5.082 ± Constant = 46.84 0.1257 ± Mean = 87.85 0.08302 ± Sigma = 1.316 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

5.538 ± Constant = 51.7 0.1316 ± Mean = 87.42 0.08733 ± Sigma = 1.243 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 120}

5.174 ± Constant = 46.41 0.1399 ± Mean = 87.5 0.08957 ± Sigma = 1.26 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

5.62 ± Constant = 51.55 0.1436 ± Mean = 87.81 0.1037 ± Sigma = 1.277 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 1 - Sat Oct 16 13:24:52 2004 - UNKNOWN

Page 6 Run 6808 Start Scan 16 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 1 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 1 Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 1 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 1 Nent = 761

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

5.645 ± Constant = 44.38 0.1027 ± Mean = 5.64 0.1028 ± Sigma = 1.118 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

4.765 ± Constant = 43.43 0.1087 ± Mean = 5.778 0.07162 ± Sigma = 1.132 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

4.967 ± Constant = 42.77 0.1038 ± Mean = 5.767 0.08471 ± Sigma = 1.152 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

4.897 ± Constant = 43.75 0.1083 ± Mean = 6.065 0.07878 ± Sigma = 1.145 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 4_{Nent = 128}

5.608 ± Constant = 50.69 0.08871 ± Mean = 6.012 0.05856 ± Sigma = 0.9304 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

4.022 ± Constant = 36.28 0.1267 ± Mean = 6.057 0.09571 ± Sigma = 1.391 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

4.835 ± Constant = 43.68 0.1125 ± Mean = 5.857 0.07971 ± Sigma = 1.142 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

5.116 ± Constant = 45.86 0.1031 ± Mean = 6.175 0.08098 ± Sigma = 1.118 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

4.81 ± Constant = 41.59 0.1109 ± Mean = 6.13 0.09338 ± Sigma = 1.22 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

4.8 ± Constant = 41.15 0.1181 ± Mean = 5.61 0.1051 ± Sigma = 1.249 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 4_{Nent = 121}

3.316 ± Constant = 29.77 0.1517 ± Mean = 6.493 0.09749 ± Sigma = 1.531 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

4.101 ± Constant = 36.09 0.1303 ± Mean = 6.147 0.0981 ± Sigma = 1.347 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

3.154 ± Constant = 24.83 0.6338 ± Mean = 102.2 1.188 ± Sigma = 3.739 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

3.231 ± Constant = 25.42 0.4829 ± Mean = 102.6 0.7982 ± Sigma = 3.252 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.822 ± Constant = 22.52 0.7329 ± Mean = 103 1.089 ± Sigma = 3.664 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.991 ± Constant = 23.37 0.9236 ± Mean = 102.2 2.062 ± Sigma = 4.557 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 128}

3.322 ± Constant = 25.85 0.5052 ± Mean = 102.9 0.8677 ± Sigma = 3.306 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

3.186 ± Constant = 26.05 0.4338 ± Mean = 103 0.5843 ± Sigma = 2.958 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

3.296 ± Constant = 26.5 0.3903 ± Mean = 102.7 0.5597 ± Sigma = 2.886 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.855 ± Constant = 21.52 2.414 ± Mean = 102.4 8.072 ± Sigma = 7.518 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

3.541 ± Constant = 28.74 0.2945 ± Mean = 102.2 0.3644 ± Sigma = 2.456 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

3.34 ± Constant = 28.22 0.3455 ± Mean = 102.1 0.3922 ± Sigma = 2.577 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 121}

3.321 ± Constant = 25.52 0.4119 ± Mean = 102.3 0.5543 ± Sigma = 2.781 ± ± ±

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

3.161 ± Constant = 26.38 0.5702 ± Mean = 101.5 0.7324 ± Sigma = 3.18 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 2 - Sat Oct 16 13:24:52 2004 - UNKNOWN

Page 7 Run 6808 Start Scan 16 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 2 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 2 Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 2 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 2 Nent = 761

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

7.747 ± Constant = 66.81 0.06777 ± Mean = 5.706 0.05646 ± Sigma = 0.7532 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

6.955 ± Constant = 63.27 0.07503 ± Mean = 5.814 0.05056 ± Sigma = 0.7866 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

7.172 ± Constant = 62.12 0.07397 ± Mean = 5.961 0.06017 ± Sigma = 0.8118 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

7.53 ± Constant = 61.7 0.08587 ± Mean = 6.137 0.06607 ± Sigma = 0.794 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 4_{Nent = 128}

7.126 ± Constant = 61.98 0.08376 ± Mean = 5.944 0.0721 ± Sigma = 0.8393 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

5.834 ± Constant = 51.34 0.08903 ± Mean = 6.223 0.07104 ± Sigma = 0.9834 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

7.221 ± Constant = 63.4 0.07542 ± Mean = 5.857 0.05673 ± Sigma = 0.792 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

7.209 ± Constant = 63.64 0.07603 ± Mean = 6.17 0.05625 ± Sigma = 0.7921 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

6.749 ± Constant = 61.16 0.07516 ± Mean = 6.246 0.05637 ± Sigma = 0.8349 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

6.616 ± Constant = 59.13 0.07771 ± Mean = 5.88 0.06094 ± Sigma = 0.8649 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 4_{Nent = 121}

4.716 ± Constant = 40.5 0.138 ± Mean = 6.413 0.1101 ± Sigma = 1.216 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

5.897 ± Constant = 54.8 0.08414 ± Mean = 6.152 0.05559 ± Sigma = 0.9044 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

2.054 ± Constant = 18.45 0.7294 ± Mean = 121 0.5031 ± Sigma = 3.554 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.383 ± Constant = 21.44 0.2646 ± Mean = 122.4 0.1711 ± Sigma = 2.627 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.441 ± Constant = 21.72 0.4222 ± Mean = 123.1 0.306 ± Sigma = 2.964 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.084 ± Constant = 18.02 1.677 ± Mean = 124 2.386 ± Sigma = 5.856 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 128}

839.2 ± Constant = 282.2 36.5 ± Mean = 51.6 24.79 ± Sigma = 29.37 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.304 ± Constant = 20.54 0.3985 ± Mean = 122.1 0.2822 ± Sigma = 2.984 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

2.384 ± Constant = 21.29 0.2682 ± Mean = 122.3 0.1746 ± Sigma = 2.631 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

1.994 ± Constant = 17.26 1.2 ± Mean = 124.9 0.7397 ± Sigma = 4.075 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.367 ± Constant = 18.47 0.7385 ± Mean = 123 1.142 ± Sigma = 4.396 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.154 ± Constant = 17.26 1.032 ± Mean = 123.2 1.716 ± Sigma = 5.217 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 121}

1.901 ± Constant = 15.96 2.014 ± Mean = 120.1 1.348 ± Sigma = 4.978 ± ± ±

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.394 ± Constant = 18.41 0.8581 ± Mean = 122.1 1.682 ± Sigma = 5.046 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange 3 - Sat Oct 16 13:24:52 2004 - UNKNOWN

Page 8 Run 6808 Start Scan 16 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange 3 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange 3 Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange 3 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange 3 Nent = 761

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

9.489 ± Constant = 84.96 0.05308 ± Mean = 5.843 0.04046 ± Sigma = 0.5912 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

8.216 ± Constant = 68.31 0.07917 ± Mean = 5.825 0.07662 ± Sigma = 0.7697 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

9.164 ± Constant = 76.47 0.05915 ± Mean = 6.033 0.05308 ± Sigma = 0.6574 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

9.486 ± Constant = 83.42 0.05485 ± Mean = 6.163 0.04444 ± Sigma = 0.6089 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Distribution chip 4_{Nent = 128}

9.187 ± Constant = 81.62 0.05715 ± Mean = 6.056 0.0462 ± Sigma = 0.6263 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

8.327 ± Constant = 66.99 0.07153 ± Mean = 6.239 0.06943 ± Sigma = 0.7559 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

9.024 ± Constant = 79.55 0.05899 ± Mean = 5.943 0.04882 ± Sigma = 0.6443 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

8.828 ± Constant = 82.62 0.05599 ± Mean = 6.225 0.03755 ± Sigma = 0.6176 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

8.384 ± Constant = 77.72 0.0602 ± Mean = 6.293 0.04105 ± Sigma = 0.6556 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

8.895 ± Constant = 79.06 0.06097 ± Mean = 6.026 0.05068 ± Sigma = 0.653 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 4_{Nent = 121}

6.461 ± Constant = 56.16 0.07829 ± Mean = 6.251 0.06026 ± Sigma = 0.8547 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

6.655 ± Constant = 61.8 0.07585 ± Mean = 6.269 0.04781 ± Sigma = 0.7974 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

1.439 ± Constant = 11.85 0.6105 ± Mean = 142.4 0.5369 ± Sigma = 4.703 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

1.67 ± Constant = 14.68 1.282 ± Mean = 141 1.347 ± Sigma = 5.789 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

1.588 ± Constant = 13.4 0.515 ± Mean = 142.2 0.4391 ± Sigma = 4.315 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

1.675 ± Constant = 14.07 0.8953 ± Mean = 143.2 0.8545 ± Sigma = 4.925 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 128}

17.31 ± Constant = 19.33 17.54 ± Mean = 154.5 7.25 ± Sigma = 10.68 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

1.56 ± Constant = 14.08 1.593 ± Mean = 139.8 1.018 ± Sigma = 5.337 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

1.685 ± Constant = 13.41 0.5533 ± Mean = 142 0.6038 ± Sigma = 4.573 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

1.445 ± Constant = 11.58 0.5473 ± Mean = 143.1 0.4287 ± Sigma = 4.26 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

1.859 ± Constant = 16.52 0.3822 ± Mean = 142.8 0.2764 ± Sigma = 3.568 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

1.553 ± Constant = 13.33 0.9274 ± Mean = 141.1 0.6987 ± Sigma = 4.63 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 121}

1.499 ± Constant = 12.12 0.5367 ± Mean = 142.2 0.4084 ± Sigma = 4.145 ± ± ±

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

1.694 ± Constant = 14.55 0.521 ± Mean = 143 0.4942 ± Sigma = 4.437 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange -1 - Sat Oct 16 13:24:52 2004 - UNKNOWN

Page 9 Run 6808 Start Scan 16 Module 0 (20220170200967mDaqLT) - Type . T0 30.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 761

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

3.228 ± Constant = 25.37 0.1772 ± Mean = 6.588 0.1715 ± Sigma = 1.908 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.462 ± Constant = 21.44 0.2168 ± Mean = 6.821 0.1646 ± Sigma = 2.209 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.655 ± Constant = 22.93 0.1921 ± Mean = 6.81 0.1514 ± Sigma = 2.1 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.833 ± Constant = 22.26 0.235 ± Mean = 7.298 0.2223 ± Sigma = 2.208 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 4_{Nent = 128}

3.057 ± Constant = 25.46 0.1693 ± Mean = 7.577 0.1218 ± Sigma = 1.681 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.146 ± Constant = 18.73 0.2412 ± Mean = 7.304 0.1826 ± Sigma = 2.539 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 0_{Nent = 128}

2.641 ± Constant = 22.76 0.1952 ± Mean = 6.882 0.1531 ± Sigma = 2.083 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 1_{Nent = 128}

2.81 ± Constant = 23.03 0.1934 ± Mean = 7.506 0.173 ± Sigma = 2.074 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Trim Distribution chip 2_{Nent = 128}

2.484 ± Constant = 21.16 0.2241 ± Mean = 7.561 0.2003 ± Sigma = 2.398 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Trim Distribution chip 3_{Nent = 128}

2.513 ± Constant = 21.38 0.2211 ± Mean = 6.399 0.1867 ± Sigma = 2.309 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 4_{Nent = 121}

3.225 ± Constant = 28.03 0.1938 ± Mean = 4.525 0.1458 ± Sigma = 1.716 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 5_{Nent = 128}

2.624 ± Constant = 19.88 0.2572 ± Mean = 7.593 0.2054 ± Sigma = 2.197 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

6.154 ± Constant = 48.69 0.1454 ± Mean = 87.3 0.1714 ± Sigma = 1.369 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

6.108 ± Constant = 50.89 0.1349 ± Mean = 87.45 0.1433 ± Sigma = 1.317 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

6.613 ± Constant = 57.04 0.1097 ± Mean = 87.6 0.1008 ± Sigma = 1.144 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

6.92 ± Constant = 58.82 0.1064 ± Mean = 87.52 0.09372 ± Sigma = 1.085 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 128}

6.126 ± Constant = 51 0.1346 ± Mean = 87.6 0.143 ± Sigma = 1.314 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

7.046 ± Constant = 60.51 0.1003 ± Mean = 87.39 0.08886 ± Sigma = 1.061 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 0_{Nent = 128}

6.301 ± Constant = 53.49 0.1231 ± Mean = 87.59 0.1212 ± Sigma = 1.237 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 1_{Nent = 128}

6.599 ± Constant = 57 0.1099 ± Mean = 87.59 0.1006 ± Sigma = 1.145 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 2_{Nent = 128}

6.013 ± Constant = 50.49 0.1519 ± Mean = 87.76 0.1338 ± Sigma = 1.274 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 3_{Nent = 128}

6.441 ± Constant = 55.05 0.1162 ± Mean = 87.51 0.1109 ± Sigma = 1.193 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 4_{Nent = 121}

2.821 ± Constant = 21.89 1.512 ± Mean = 86.73 3.053 ± Sigma = 5.085 ± ± ±

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 5_{Nent = 128}

6.865 ± Constant = 59.95 0.1148 ± Mean = 87.75 0.081 ± Sigma = 1.03 ± ± ±