ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Sep 17 17:57:57 2004 - UNKNOWN

Page 1 Run 7957 Start Scan 12 Stream 0 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 2.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3522 ± Constant = 3.254 0.6936 ± Mean = 119.1 0.4904 ± Sigma = 7.847 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3439 ± Constant = 3.177 0.7104 ± Mean = 117.7 0.5023 ± Sigma = 8.037 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.329 ± Constant = 3.039 0.7427 ± Mean = 119.6 0.5251 ± Sigma = 8.402 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3544 ± Constant = 3.267 0.6908 ± Mean = 118.8 0.4886 ± Sigma = 7.815 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.351 ± Constant = 3.243 0.696 ± Mean = 119.1 0.4921 ± Sigma = 7.874 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3268 ± Constant = 3.019 0.7476 ± Mean = 119.6 0.5286 ± Sigma = 8.458 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.638 ± Constant = 24.37 0.0926 ± Mean = 52.5 0.06548 ± Sigma = 1.048 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.294 ± Constant = 21.19 0.1065 ± Mean = 52.19 0.0753 ± Sigma = 1.205 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.726 ± Constant = 25.18 0.08961 ± Mean = 51.61 0.06336 ± Sigma = 1.014 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.713 ± Constant = 25.06 0.09005 ± Mean = 53.11 0.06367 ± Sigma = 1.019 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.925 ± Constant = 27.02 0.08353 ± Mean = 52.71 0.05906 ± Sigma = 0.945 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.127 ± Constant = 19.64 0.1149 ± Mean = 52.17 0.08123 ± Sigma = 1.3 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.199 ± Constant = 11.08 0.6519 ± Mean = 14.12 0.4609 ± Sigma = 7.375 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.216 ± Constant = 11.23 0.643 ± Mean = 13.37 0.4546 ± Sigma = 7.275 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.07 ± Constant = 9.888 0.7303 ± Mean = 17.05 0.5164 ± Sigma = 8.263 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.14 ± Constant = 10.53 0.6858 ± Mean = 12.25 0.4849 ± Sigma = 7.759 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.187 ± Constant = 10.97 0.6586 ± Mean = 13.23 0.4657 ± Sigma = 7.451 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.021 ± Constant = 9.434 0.7655 ± Mean = 15.31 0.5412 ± Sigma = 8.66 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.089 ± Constant = 47.01 3.201 ± Mean = 1564 2.263 ± Sigma = 36.21 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.174 ± Constant = 38.55 3.902 ± Mean = 1605 2.759 ± Sigma = 44.15 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.984 ± Constant = 46.03 3.268 ± Mean = 1594 2.311 ± Sigma = 36.98 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.485 ± Constant = 50.67 2.969 ± Mean = 1533 2.099 ± Sigma = 33.59 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.568 ± Constant = 51.43 2.925 ± Mean = 1545 2.068 ± Sigma = 33.1 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.514 ± Constant = 41.69 3.608 ± Mean = 1579 2.551 ± Sigma = 40.82 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Sep 17 17:57:57 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 7957 Start Scan 12 Stream 0 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 2.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Sep 17 17:57:57 2004 - UNKNOWN

Page 3 Run 7957 Start Scan 12 Stream 1 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 2.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3451 ± Constant = 3.188 0.7079 ± Mean = 117.9 0.5005 ± Sigma = 8.009 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3704 ± Constant = 3.422 0.6595 ± Mean = 117.3 0.4664 ± Sigma = 7.462 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3527 ± Constant = 3.252 0.694 ± Mean = 118.6 0.4909 ± Sigma = 7.851 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3351 ± Constant = 3.094 0.7295 ± Mean = 122.1 0.5158 ± Sigma = 8.253 ± ± ±

Vt50 (mV)

20 40 60 80 100

n(Channels)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.1512 ± Constant = 1.351 1.712 ± Mean = 61.67 1.378 ± Sigma = 18.9 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3469 ± Constant = 3.189 0.7076 ± Mean = 119.4 0.5009 ± Sigma = 8.006 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.749 ± Constant = 25.4 0.08886 ± Mean = 51.61 0.06283 ± Sigma = 1.005 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.557 ± Constant = 23.62 0.09555 ± Mean = 52.21 0.06756 ± Sigma = 1.081 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.254 ± Constant = 20.82 0.1084 ± Mean = 53.75 0.07664 ± Sigma = 1.226 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.351 ± Constant = 21.72 0.1039 ± Mean = 53.52 0.07348 ± Sigma = 1.176 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3181 ± Constant = 2.925 0.7749 ± Mean = 28.15 0.5574 ± Sigma = 8.734 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.422 ± Constant = 22.37 0.1009 ± Mean = 53.46 0.07134 ± Sigma = 1.141 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.073 ± Constant = 9.908 0.7289 ± Mean = 14.92 0.5154 ± Sigma = 8.246 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.209 ± Constant = 11.17 0.6464 ± Mean = 12.93 0.457 ± Sigma = 7.313 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.216 ± Constant = 11.24 0.6427 ± Mean = 10.7 0.4545 ± Sigma = 7.272 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.087 ± Constant = 10.04 0.7189 ± Mean = 14.91 0.5083 ± Sigma = 8.134 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.9558 ± Constant = 8.829 0.818 ± Mean = 6.268 0.5784 ± Sigma = 9.254 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.103 ± Constant = 10.19 0.7088 ± Mean = 11.97 0.5012 ± Sigma = 8.019 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.858 ± Constant = 54.11 2.78 ± Mean = 1588 1.966 ± Sigma = 31.46 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.369 ± Constant = 49.59 3.034 ± Mean = 1582 2.145 ± Sigma = 34.32 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.231 ± Constant = 39.09 3.849 ± Mean = 1530 2.722 ± Sigma = 43.55 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.428 ± Constant = 40.91 3.678 ± Mean = 1562 2.601 ± Sigma = 41.61 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

1.165 ± Constant = 10.76 13.99 ± Mean = 1416 9.888 ± Sigma = 158.2 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

3.076 ± Constant = 28.41 5.295 ± Mean = 1559 3.744 ± Sigma = 59.91 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Sep 17 17:57:57 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 7957 Start Scan 12 Stream 1 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 2.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0