ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Sep 17 22:58:08 2004 - UNKNOWN

Page 1 Run 7957 Start Scan 26 Stream 0 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 1.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3545 ± Constant = 3.274 0.6892 ± Mean = 119.1 0.4873 ± Sigma = 7.798 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3459 ± Constant = 3.181 0.7095 ± Mean = 117.7 0.5021 ± Sigma = 8.027 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3273 ± Constant = 3.024 0.7462 ± Mean = 119.7 0.5275 ± Sigma = 8.442 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3538 ± Constant = 3.268 0.6905 ± Mean = 118.8 0.4883 ± Sigma = 7.812 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3509 ± Constant = 3.242 0.6961 ± Mean = 119.2 0.4922 ± Sigma = 7.876 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3265 ± Constant = 3.016 0.7483 ± Mean = 119.7 0.5291 ± Sigma = 8.467 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.389 ± Constant = 22.07 0.1023 ± Mean = 52.54 0.0723 ± Sigma = 1.157 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.348 ± Constant = 21.69 0.1041 ± Mean = 52.2 0.07358 ± Sigma = 1.177 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.781 ± Constant = 25.69 0.08786 ± Mean = 51.64 0.06212 ± Sigma = 0.994 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.662 ± Constant = 24.59 0.09178 ± Mean = 53.19 0.06489 ± Sigma = 1.038 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.672 ± Constant = 24.68 0.09145 ± Mean = 52.79 0.06466 ± Sigma = 1.035 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.057 ± Constant = 19 0.1188 ± Mean = 52.27 0.08399 ± Sigma = 1.344 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.213 ± Constant = 11.21 0.6444 ± Mean = 14 0.4556 ± Sigma = 7.291 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.223 ± Constant = 11.3 0.6391 ± Mean = 13.31 0.4519 ± Sigma = 7.23 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.075 ± Constant = 9.934 0.7269 ± Mean = 17.04 0.514 ± Sigma = 8.224 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.122 ± Constant = 10.37 0.6966 ± Mean = 12.11 0.4926 ± Sigma = 7.882 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.191 ± Constant = 11.01 0.6562 ± Mean = 13.28 0.464 ± Sigma = 7.424 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.031 ± Constant = 9.524 0.7583 ± Mean = 15.18 0.5362 ± Sigma = 8.579 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.952 ± Constant = 45.75 3.289 ± Mean = 1552 2.325 ± Sigma = 37.21 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.07 ± Constant = 37.6 4.002 ± Mean = 1590 2.829 ± Sigma = 45.27 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.057 ± Constant = 46.72 3.22 ± Mean = 1583 2.277 ± Sigma = 36.44 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.235 ± Constant = 48.36 3.111 ± Mean = 1527 2.2 ± Sigma = 35.2 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.493 ± Constant = 50.75 2.965 ± Mean = 1535 2.096 ± Sigma = 33.54 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.208 ± Constant = 38.87 3.87 ± Mean = 1564 2.737 ± Sigma = 43.79 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Sep 17 22:58:08 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 7957 Start Scan 26 Stream 0 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 1.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Sep 17 22:58:08 2004 - UNKNOWN

Page 3 Run 7957 Start Scan 26 Stream 1 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 1.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3451 ± Constant = 3.188 0.7079 ± Mean = 119.4 0.5006 ± Sigma = 8.009 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3714 ± Constant = 3.431 0.6578 ± Mean = 117.5 0.4651 ± Sigma = 7.442 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3533 ± Constant = 3.259 0.6925 ± Mean = 118.6 0.4897 ± Sigma = 7.834 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3349 ± Constant = 3.094 0.7294 ± Mean = 122.2 0.5158 ± Sigma = 8.253 ± ± ±

Vt50 (mV)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

n(Channels)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.1495 ± Constant = 1.334 1.739 ± Mean = 61.19 1.412 ± Sigma = 19.16 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3386 ± Constant = 3.128 0.7215 ± Mean = 121.2 0.5101 ± Sigma = 8.163 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.749 ± Constant = 25.39 0.08888 ± Mean = 52.43 0.06285 ± Sigma = 1.006 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.563 ± Constant = 23.67 0.09532 ± Mean = 52.28 0.0674 ± Sigma = 1.078 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.179 ± Constant = 20.13 0.1121 ± Mean = 53.83 0.07926 ± Sigma = 1.268 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.42 ± Constant = 22.35 0.101 ± Mean = 53.56 0.07139 ± Sigma = 1.142 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3121 ± Constant = 2.87 0.7896 ± Mean = 28.8 0.5677 ± Sigma = 8.901 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.356 ± Constant = 21.77 0.1037 ± Mean = 54.8 0.07331 ± Sigma = 1.173 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.075 ± Constant = 9.931 0.7272 ± Mean = 14.74 0.5142 ± Sigma = 8.227 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.185 ± Constant = 10.95 0.6598 ± Mean = 12.93 0.4665 ± Sigma = 7.464 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.202 ± Constant = 11.1 0.6504 ± Mean = 10.66 0.4599 ± Sigma = 7.359 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.093 ± Constant = 10.1 0.7152 ± Mean = 14.87 0.5057 ± Sigma = 8.091 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.9461 ± Constant = 8.739 0.8263 ± Mean = 4.114 0.5843 ± Sigma = 9.349 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.096 ± Constant = 10.13 0.713 ± Mean = 11.25 0.5042 ± Sigma = 8.067 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.893 ± Constant = 54.44 2.764 ± Mean = 1582 1.954 ± Sigma = 31.27 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.012 ± Constant = 46.29 3.25 ± Mean = 1571 2.298 ± Sigma = 36.77 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.359 ± Constant = 40.26 3.737 ± Mean = 1509 2.642 ± Sigma = 42.27 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.368 ± Constant = 40.35 3.728 ± Mean = 1541 2.636 ± Sigma = 42.18 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

1.2 ± Constant = 11.09 13.57 ± Mean = 1365 9.596 ± Sigma = 153.5 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.839 ± Constant = 44.7 3.366 ± Mean = 1530 2.38 ± Sigma = 38.08 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Sep 17 22:58:08 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 7957 Start Scan 26 Stream 1 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 1.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0