ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Sat Sep 18 08:58:05 2004 - UNKNOWN

Page 1 Run 7957 Start Scan 54 Stream 0 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 1.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3522 ± Constant = 3.254 0.6936 ± Mean = 119 0.4904 ± Sigma = 7.847 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3422 ± Constant = 3.162 0.7136 ± Mean = 117.6 0.5046 ± Sigma = 8.074 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3281 ± Constant = 3.031 0.7447 ± Mean = 119.6 0.5265 ± Sigma = 8.425 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3538 ± Constant = 3.269 0.6904 ± Mean = 118.7 0.4882 ± Sigma = 7.811 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3511 ± Constant = 3.243 0.6958 ± Mean = 119 0.492 ± Sigma = 7.872 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.326 ± Constant = 3.011 0.7494 ± Mean = 119.6 0.5299 ± Sigma = 8.479 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.528 ± Constant = 23.35 0.09665 ± Mean = 52.56 0.06834 ± Sigma = 1.094 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.344 ± Constant = 21.65 0.1042 ± Mean = 52.23 0.07369 ± Sigma = 1.179 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.629 ± Constant = 24.29 0.09292 ± Mean = 51.64 0.0657 ± Sigma = 1.051 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.55 ± Constant = 23.56 0.0958 ± Mean = 53.16 0.06774 ± Sigma = 1.084 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.69 ± Constant = 24.85 0.0908 ± Mean = 52.71 0.0642 ± Sigma = 1.027 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.098 ± Constant = 19.38 0.1165 ± Mean = 52.23 0.08234 ± Sigma = 1.318 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.213 ± Constant = 11.21 0.6444 ± Mean = 14 0.4557 ± Sigma = 7.291 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.23 ± Constant = 11.36 0.6356 ± Mean = 13.2 0.4494 ± Sigma = 7.191 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.069 ± Constant = 9.879 0.731 ± Mean = 16.94 0.5169 ± Sigma = 8.27 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.128 ± Constant = 10.42 0.6928 ± Mean = 12.17 0.4899 ± Sigma = 7.838 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.193 ± Constant = 11.02 0.6553 ± Mean = 13.32 0.4633 ± Sigma = 7.413 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.028 ± Constant = 9.495 0.7605 ± Mean = 15.18 0.5378 ± Sigma = 8.605 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.247 ± Constant = 48.47 3.104 ± Mean = 1553 2.195 ± Sigma = 35.12 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

3.555 ± Constant = 32.84 4.581 ± Mean = 1590 3.239 ± Sigma = 51.83 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.511 ± Constant = 41.67 3.61 ± Mean = 1578 2.553 ± Sigma = 40.85 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.168 ± Constant = 47.74 3.151 ± Mean = 1524 2.228 ± Sigma = 35.65 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.008 ± Constant = 46.26 3.253 ± Mean = 1534 2.3 ± Sigma = 36.8 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.317 ± Constant = 39.88 3.773 ± Mean = 1566 2.668 ± Sigma = 42.68 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Sat Sep 18 08:58:05 2004 - UNKNOWN Page 2 Run 7957 Start Scan 54 Stream 0 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 1.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Sat Sep 18 08:58:05 2004 - UNKNOWN

Page 3 Run 7957 Start Scan 54 Stream 1 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 1.0C

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Gain at 2.00fC Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 768

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 768

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 0 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3448 ± Constant = 3.171 0.7117 ± Mean = 119.3 0.5037 ± Sigma = 8.052 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 1 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3699 ± Constant = 3.417 0.6605 ± Mean = 117.4 0.467 ± Sigma = 7.472 ± ± ±

Vt50 (mV)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 2 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3523 ± Constant = 3.254 0.6936 ± Mean = 118.5 0.4904 ± Sigma = 7.847 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n(Channels)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Chip 3 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3368 ± Constant = 3.111 0.7254 ± Mean = 122.1 0.5129 ± Sigma = 8.207 ± ± ±

Vt50 (mV)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

n(Channels)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Chip 4 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.1495 ± Constant = 1.334 1.739 ± Mean = 61.15 1.412 ± Sigma = 19.16 ± ± ±

Vt50 (mV)

80 100 120 140 160

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 Chip 5 Vt50 at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3396 ± Constant = 3.137 0.7194 ± Mean = 121 0.5087 ± Sigma = 8.139 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.704 ± Constant = 24.98 0.09034 ± Mean = 52.45 0.06388 ± Sigma = 1.022 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.482 ± Constant = 22.93 0.09842 ± Mean = 52.2 0.06959 ± Sigma = 1.114 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 2 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.215 ± Constant = 20.46 0.1103 ± Mean = 53.82 0.078 ± Sigma = 1.248 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 3 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.37 ± Constant = 21.89 0.1031 ± Mean = 53.55 0.0729 ± Sigma = 1.166 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 Chip 4 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

0.3034 ± Constant = 2.788 0.8142 ± Mean = 28.53 0.5882 ± Sigma = 9.166 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 5 Gain at 2.00fC_{Nent = 128}

2.261 ± Constant = 20.89 0.108 ± Mean = 54.8 0.07639 ± Sigma = 1.222 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.069 ± Constant = 9.87 0.7316 ± Mean = 14.66 0.5173 ± Sigma = 8.278 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.195 ± Constant = 11.04 0.6543 ± Mean = 13.13 0.4626 ± Sigma = 7.402 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.193 ± Constant = 11.02 0.6552 ± Mean = 10.56 0.4633 ± Sigma = 7.413 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.09 ± Constant = 10.07 0.7172 ± Mean = 15 0.5071 ± Sigma = 8.114 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

0.9589 ± Constant = 8.858 0.8153 ± Mean = 4.595 0.5765 ± Sigma = 9.224 ± ± ±

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Extrapolated Offset_{Nent = 128}

1.094 ± Constant = 10.11 0.7146 ± Mean = 11.12 0.5053 ± Sigma = 8.084 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.558 ± Constant = 51.34 2.93 ± Mean = 1582 2.072 ± Sigma = 33.15 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

5.393 ± Constant = 49.82 3.02 ± Mean = 1570 2.135 ± Sigma = 34.17 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 2 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.167 ± Constant = 38.5 3.908 ± Mean = 1514 2.763 ± Sigma = 44.22 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.467 ± Constant = 41.26 3.646 ± Mean = 1547 2.578 ± Sigma = 41.25 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

1.364 ± Constant = 12.6 11.94 ± Mean = 1375 8.445 ± Sigma = 135.1 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC_{Nent = 128}

4.086 ± Constant = 37.75 3.986 ± Mean = 1529 2.818 ± Sigma = 45.09 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Sat Sep 18 08:58:05 2004 - UNKNOWN Page 4 Run 7957 Start Scan 54 Stream 1 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 1.0C

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve_{Nent = 0}

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0