ATLAS SCT Module Test: Strobe Delay - Sat Sep 18 08:53:18 2004 - UNKNOWN - SD fraction 0.25 Page 1 Run 7957 Start Scan 53 Stream 0 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 0.0C

0

200

400

600

800

1000

100 200 300 400 500 600 700

STROBE DELAY

0 10 20 30 40 50 60 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan Nent = 122880

SD 16 SD 18 SD 16 SD 16 SD 16 SD 17

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 0 Nent = 4557

38.3 9.1

W 29.2

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 1 Nent = 4515

40.2

10.8

W 29.4

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 2 Nent = 4393

37.1 8.7

W 28.4

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 3 Nent = 4341

37.1 9.2

W 27.9

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 4 Nent = 4398

37.1 9.1

W 28.0

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 0 STROBE DELAY Scan chip 5 Nent = 4435

38.6

10.1

W 28.6

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 0 Nent = 0

Sum 0.13

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 1 Nent = 0

Sum -0.08

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 2 Nent = 0

Sum 0.11

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 3 Nent = 0

Sum 0.02

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 4 Nent = 0

Sum 0.05

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 5 Nent = 0

Sum 0.06

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Falling Edge chip 0 Nent = 128

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Falling Edge chip 1 Nent = 128

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 2 Nent = 128

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 3 Nent = 128

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 4 Nent = 128

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Falling Edge chip 5 Nent = 128

ATLAS SCT Module Test: Strobe Delay - Sat Sep 18 08:53:18 2004 - UNKNOWN - SD fraction 0.25

Page 2 Run 7957 Start Scan 53 Stream 1 Module 5 (20220170200967mDaqST) - Type . T0 0.0C

0

200

400

600

800

1000

100 200 300 400 500 600 700

STROBE DELAY

0 10 20 30 40 50 60 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan Nent = 122880

SD 17 SD 16 SD 17 SD 16 SD 13

SD 17

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 0 Nent = 4432

37.9 9.6

W 28.3

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 1 Nent = 4432

37.0 8.8

W 28.3

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 2 Nent = 4365

37.7 9.9

W 27.8

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 3 Nent = 4385

37.0 9.3

W 27.6

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 4 Nent = 4257

34.1 6.3

W 27.8

Strobe Delay

0 10 20 30 40 50 60

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Module 5 20220170200967mDaqST Stream 1 STROBE DELAY Scan chip 5 Nent = 4434

37.6 9.7

W 27.9

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 0 Nent = 0

Sum 0.06

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 1 Nent = 0

Sum 0.10

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 2 Nent = 0

Sum 0.02

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 3 Nent = 0

Sum 0.04

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 4 Nent = 0

Sum -0.31

Strobe Delay (units)

0 10 20 30 40 50 60

Residual

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 Residuals chip 5 Nent = 0

Sum 0.08

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 0 Nent = 128

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 1 Nent = 128

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Falling Edge chip 2 Nent = 128

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 3 Nent = 128

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

n(channels)

0 1 2 3 4 5 6 Falling Edge chip 4 Nent = 128

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Falling Edge chip 5 Nent = 128